neu in Pronto Version 4.10 im Vergleich mit Version 4.00


Komponenten:
Anwendungssoftware 4.10
Betriebssystem: 5.0.12
BIOS 4.0.1 bzw. 4.0.2
Bootloader: 2.6

Textverarbeitung: 
- Unterstützung des komprimierten DOCX-Formats.
- Unter „Extras / Einstellungen“ kann festgelegt werden, ob Dateien, welche via Dateiverwaltung in der Textverarbeitung geöffnet werden, im Lese- oder Schreibmodus geöffnet werden sollen (Standardeinstellung ist „Lesemodus“). Beseitigung eines Softwareabsturzes bei Betätigung von E-Mail Shortcuts, wenn die E-Mail-Aanwendung  noch nicht gestartet ist. 

PDF-Viewer: 
- Ausgabe einer entsprechenden Meldung, wenn versucht wird, ein geschütztes PDF-Dokument zu öffnen. 

Taschenrechner:
-  Beseitigung eines Problems bei Verwendung von Anwenderkonstanten mit Kleinbuchstaben. 

Kalender: 
Beseitigung eines Problems beim Importieren von ICS-Dateien. Z.B. ics Dateien aus Outlook 2007 

Diktafon: 
- Bugfix: zu leise Aufnahmelautstärke nach Standby behoben. 

MP3-Player:
- Unterstützung von M3U-Playlisten mit relativen Pfaden im Simple- sowie Extended-Format. Das simple Format wird von den gängigsten Ripp-Anwendungen, wie z.B. CDEX, produziert

WLAN Configurator: 
- Bugfix: Suchen nach Netzwerken an verschiedenen Standorten möglich.
- Die in der Liste der verfügbaren Netzwerke präsentierten Netzwerke, werden nun nach Signalstärke sortiert. 
- Verbesserter automatischer Verbindungsaufbau zu Netzwerken in reichweite.
- Sinkt die Signalstärke des aktuell verbundenen Netzwerks auf „schwach“ und ist ein anderes bevorzugtes Netzwerk in Reichweite, dessen Signalstärke „gut“ oder besser ist, so verbindet sich Pronto! automatisch mit diesem Netzwerk. 
- Die Wlan MAC Adresse von Pronto wird nach dem ersten einschalten des Wlan Adapters in der Versionsinformation (Menü > Hilfe > Über Pronto) angegeben.
- bei Verwendung einer QWERTY-Tastatur (Pronto! 40) wird der Wlan Konfigurator via globalem Shortcut (Windowstaste + 5 direkt geöffnet.

E-Mail: 
- Bei Verwendung eines POP-Kontos mit SSL bleibt die Anwendung nun beim Download großer Nachrichten nicht mehr hängen.
- Wird eine Speicherkarte eingesteckt, auf welcher sich E-Mails im Prontoordner "MAIl" befinden, so aktualisiert die Anwendung den Inhalt der präsentierten Ordner entsprechend. 
- Unterstützung des STARTTLS Protokoll  via Port 587. Somit können nun auch Nachrichten über den großen belgischen Provider „Telenet.be“ via smtp.telenet.be versendet werden.  (Hinweis: Als SMTP-Server ist „smtp.telenet.be“,  mit dem Port „587“ einzutragen und die SSL-Unterstützung darf in diesem Fall nicht aktiviert sein.)  
- Implementierung detailierterer Meldungen im Fehlerfall (z.B. beim Versenden/Empfangen von Nachrichten). 

Internet Radio: 
- Direkt-Eingabe einer URL unterstützt Streams, welche auf .M3U und .PL:S verlinken. 
- Eine URL, welche Sonderzeichen beinhaltet, führt nun nicht mehr zum Absturz und die betreffende Radiostation kann wiedergegeben werden.

Web Browser:
- zuverlässigeres und schnelleres Laden / Präsentieren von webseiten.(Hinweis: Die Meldung „Das Sicherheitszertifikat der Website …“  wird beim Aufruf einiger Seiten weiterhin angegeben und muss mit „OK“ ggf. mehrfach weggeklickt werden, um die betreffende Website im Browser anzuzeigen. 

Braillezeilenanwendung: 
- Wird der Braillezeilen-modus gestoppt (S2+B7), so bekommt nun die Anwendung den Fokus, aus welcher zuvor direkt zur Braillezeilen-Anwendung gewechselt wurde. (Beispiel: Es wurde aus der Textverarbeitung heraus via globalem Shortcut (b+B7+B8+B9+B0) in den Braillezeilenmodus oder via S2+B1 direkt zu dem auf BT1 verbundenen Gerät gewechselt, so wird, sofern nun S2+B7 betätigt wird, um den Braillezeilenmodus zu stoppen, wieder direkt zur Textverarbeitung gewechselt).Neu: Bluetooth Kanalaffinität - Die Bluetooth-Kanäle 1, 2 und 3 können einem verbundenen Gerät zugewiesen werden, so dass, sofern das jeweils zugewiesene Gerät erneut verbunden wird, es sich dann immer mit diesem Kanal verbindet. 
- Ein gepaartes Bluetooth-Gerät, welches erstmals verbunden wird, wird mit dem jeweils nächsten freien (noch nicht zugewiesenen) Bluetoth-Kanal verbunden und diesem Kanal automatisch zugewiesen. 
- Implementierung der Möglichkeit, ein verbundenes und/oder einem Bluetooth-Kanal zugewiesenes Gerät einem anderen Bluetooth-Kanal zuzuweisen 
- Wenn dem Bluetooth-Kanal, auf welchen die Zuweisung erfolgen soll, bereits ein anderes Gerät zugewiesen ist, so wird die Zuweisung innerhalb der Bluetooth-Kanäle 1 bis 3 getauscht. (Beispiel: Auf BT1 ist ein iPad zugewiesen und an BT3 ist ein iPhone verbunden, welches auf BT1 zugewiesen werden soll. Nachdem das iPhone von BT3 auf BT1 zugewiesen wurde, wird die Zuweisung für das iPad auf BT3 verändert, so dass dieses Gerät nicht noch einmal verbunden und neu zugeordnet werden muss.) 
- Implementierung eines separaten Dialogs „Bluetoothkanäle zuweisen“, mit dessen Hilfe die Zuordnung eines verbundenen und/oder zugewiesenen Bluetooth-Geräts verändert oder gelöscht werden kann. Dieser Dialog ist standardmäßig über S2+B3 erreichbar. 
- Ist einem Bluetooth-Kanal ein Gerät zugewiesen, so wird zusätzlich zur betreffenden Kanalnummer auch der Name des zugewiesenen Geräts präsentiert. Wenn das Gerät gepaart aber momentan nicht in Reichweite ist, steht der Name in Klammern. 

Sonstiges: 
- Lösung des Problems, dass, sofern Pronto! via USB mit einem Computer verbunden ist und der Computer bei bestehender USB-Verbindung heruntergefahren / neu gestartet wird, Pronto! nicht mehr erkannt und seitens Windows ein unbekanntes Gerät gemeldet wird. 
- Kopiervorgang via USB MTP Verbindung von Pronto! V4 auf den PC ist beschleunigt. 
- Lösung des Problems, dass am Pronto! 40 V4 bei aufgesteckter QWERTY-Tastatur die Tastenkombinationen Strg + C / Strg + V in einzeiligen Eingabefeldern nicht funktionieren. 
- Wiedereinführung des in einzelne Kapitel gesplitteten Handbuchs im Menü „Hilfe > Handbuch“. 
- Handbuch als PDF Gesamtdokument im Menü „Hilfe > Handbuch“. Die Überschriften von Kapiteln und Unterkapiteln lassen sich über die Lesezeichenfunktion des PDF Viewers (Menü Gehe zu > Lesezeichen“ schnell erreichen.
- Im Pronto! Versionsdialog wird nun die korrekte UID präsentiert. 
