30 Externes Display für Pronto! (mit WLAN)


30.1 Die Funktion Externes Pronto! Display
Die Anwendung Externes Pronto Display basiert darauf, dass Pronto die
Anzeige der Braillezeile an eine eigene Webseite übermittelt, welche mit
den Internet Browser von PC, Tablet PC oder Smartphone geladen werden kann.
Dadurch kann der Bildschirm des externen Geräts für die Darstellung der
Brailleanzeige in Schwarzschrift genutzt werden.
Wichtig hierbei ist, dass Pronto und das andere Gerät über den gleichen
WLAN Zugangspunkt (gleiches Netzwerk) mit dem Internet verbunden sind.

Diese Funktion wurde entwickelt, damit sehende Personen, z.B. in Schulen,
die Möglichkeit haben, zeitgleich mit dem blinden Pronto-Anwender die
Anzeige auf der Braillezeile zu lesen.

30.2 Pronto! und externes Gerät verbinden
Gehen Sie wie folgt vor:
1.  Aktivieren Sie WLAN im Hauptmenü > Einstellungen / WLAN Konfigurator
  und stellen Sie eine Internetverbindung über den WLAN Router her.
2.  verbinden Sie das externe Gerät (Tablet PC, Smartphone, iPad, iPhone
  o.ä.) über denselben WLAN Router mit dem Internet. Wenn der PC eine Lan
  Verbindung hat, müssen das Lan des PC und der WLAN Router dasselbe
  Netzwerk verwenden.
3.  Öffnen Sie an Pronto das Menü "Einstellungen / Externes Pronto
Display".
4.  Ein Dialog öffnet sich. Bestätigen Sie den Schalter "Start". Im Info-
  feld wird dann die IP Adresse von Pronto angegeben. Diese kann nur bei
  bestehender Internetverbindung ermittelt und angegeben werden.
5.  Öffnen Sie am externen Gerät den Internet Browser (z.B. Internet
  Explorer, FireFox, Safari). Öffnen Sie die Eingabe zum Laden einer neuen
  Webseite. Geben Sie als Internetadresse die IP von Pronto ein. (Hinweis:
  Manche Browser akzeptieren die reine Ziffernfolge, andere benötigen ein
  vorangestelltes http://)
6.  Das Browserfenster zeigt ein Bild von Pronto und in einer Textzeile in
  Schwarzschrift, was auf der Braillezeile angezeigt wird.
7.  Sie können jetzt alle Anwendungen von Pronto nutzen und erhalten pa-
  rallel zur Brailleanzeige die Anzeige auf dem externen Gerät. Die Anzeige
  im Browserfenster kann evtl. etwas verzögert reagieren.

Es ist möglich, mehrere Geräte als externes Display mit Pronto zu
verbinden.

Wenn mehrere Prontos mit einem externen Gerät als Display verbunden werden
sollen, müssen die IP Adressen der einzelnen Prontos in jeweils eigenen
Browserfenstern geladen werden.

30.3 Verbindung beenden
1. wählen Sie im Hauptmenü von Pronto den Eintrag "Einstellung > Externes
Pronto Display" und bestätigen Sie den Schalter "Stop".
2. Im Statusfeld wird nun nicht länger die IP Adresse angegeben.
3. Schließen Sie am externen Gerät das Browserfenster.

Hinweis: Wenn während einer bestehenden Verbindung an Pronto WLAN aus-
geschaltet oder Pronto in den Schlafmodus geschaltet wird. Lässt sich am
externen Gerät das Browserfenster nicht korrekt schließen.

30.4 Die Anzeige auf dem externen Gerät
Die Darstellung im Browserfenster ist graphisch und wendet sich an sehende
Personen. Wenn auf dem externen Gerät im Browserfenster mit Vergrößerung
gearbeitet wird, empfiehlt es sich, die Anzeige so zu justieren, dass die
Pronto-Zeile genau bildschirmfüllend ist. Eine zeitliche Bildschirmsperre
oder Bildschirmschoner sollte deaktiviert werden.
Eine volle Unterstützung der Anzeige durch Screenreader ist nicht
vorgesehen.

In der Textzeile wird der Inhalt der Braillezeile von Pronto in
Schwarzschrift dargestellt. Die Anzahl der gezeigten Zeichen richtet sich
nach der Brailleanzeige. Bei einer Verbindung mit Pronto! 18 werden maximal
18 Zeichen angezeigt, bei einer Verbindung mit Pronto! 40 werden maximal 40
Zeichen angezeigt. Die Anzeige ändert sich entsprechend beim Scrollen mit
den Displaytasten an Pronto!.

Die Cursorposition und markierter Text werden optisch hervorgehoben.

Hinweis: Das Betriebssystem und Browser auf dem externen Gerät haben
Einfluss, ob die Zeichen bei fremdsprachlichen Texten korrekt in
Schwarzschrift angezeigt werden können.

