29 WLAN Konfigurator und Einstellungen für Internetverbindung
WLAN ist eine drahtlose Netzwerkverbindung (wireless lan), die mit Hilfe
eines WLAN Routers (auch Access Point oder Hotspot genannt), den verbun-
denen Geräten eine Verbindung ins Internet ermöglicht. Die Einstellungen am
WLAN Router bestimmen die Art der Verbindung und der Datenübertragung, so-
wie den Namen des Netzwerkes.

Der WLAN Konfigurator in Pronto ermöglicht die Verbindung zu einem WLAN
Router, über den die Verbindung ins Internet erfolgt. Pronto! V4 bezieht
dabei vom Router die erforderliche IP Adresse.
Falls Sie aus Sicherheitsgründen dem Router die MAC Adresse von Pronto! 
mitteilen müssen, finden Sie diese Information im Hauptmenü > Hilfe > Über Pronto.

29.1 WLAN Verbindung einschalten
1.  Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie den Eintrag "Einstellungen > WLAN
  Konfigurator". Oder nutzen Sie den Kurzbefehl 5+B7B8B9 bzw.
  Windowstaste+5
2.  Aktivieren Sie das Kontrollfeld "WLAN verwenden", um das WLAN-Modul zu
  starten. Sie erhalten eine entsprechende Rückmeldung.
3.  Pronto! sucht automatisch nach sichtbaren Netzwerken in Reichweite. Und
  Zeigt diese in einer Liste an. Falls die Suche nicht automatisch startet
  und die Liste leer ist, wählen sie den Schalter "Netzwerke suchen".
4.  Wählen Sie durch Bewegungen nach rechts / links den Namen des WLAN
  Routers, mit dem sie die Verbindung herstellen möchten. Gehen Sie nach
  unten und wählen Sie den Schalter "Verbinden".
5.  Sie werden aufgefordert den Schlüssel des Routers einzugeben. Dieser
  befindet sich bei der Dokumentation des Routers oder ist oft auf der
  Rückseite des Routers aufgeklebt. Der Schlüssel wird intern gespeichert.
6.  Bei erfolgreicher Verbindung wird in der Liste der gefundenen Netzwerke
  beim Namen des Routers der Zusatz "verbunden" angegeben.
7.  Mit dem Schalter "OK" verlassen sie den Dialog des WLAN Konfigurators
  und können nun eine Anwendung nutzen, die eine Internetverbindung
  voraussetzt.

Bei Verbindungsproblemen ist es oft hilfreich, Details über die Verbindung zu erfahren. Diese finden sie in der Dialogbox des Wlan-Konfigurators unter dem Punkt Info. Hier erfahren Sie den Routernamen, die IP-Adresse, die Signalstärke usw.
Gültige IP-Adressen beginnen meist mit 192. Bei bestimmten Hotspots, wie z. B. dem iPhone können auch andere Zahlen verwendet werden, z. B. 172.
Bei einer fehlerhaften Verbindung wird keine Adresse oder irgendeine beliebige vergeben. Wenn Sie eine IP-Adresse sehen, die mit 169 beginnt, können Sie davon ausgehen, dass es sich um keine gültige Adresse handelt. Versuchen Sie in dem Fall, die Verbindung neu herzustellen, indem Sie erneut nach Netzen suchen oder den Wlan-Konfigurator Aus- und wieder einschalten.

Die Signalstärke wird in DB (Dezibel) angegeben. Sie liegt etwa zwischen -30 und -80 DB. Je niedriger der Wert, desto stärker das Signal.
Die Grenze für eine erfolgreiche Verbindung liegt bei etwa -70 DB.
Bei -75 DB kommt keine brauchbare Verbindung mehr zustande.
Werte in den Sechzigern sind gut nutzbar. Spitzenwerte reichen sogar bis in die Dreißiger.


29.2 WLAN ausschalten
Wenn Sie Pronto in Standby schalten (S4) wird WLAN ausgeschaltet und die
Verbindung zum WLAN Router unterbrochen. Wenn Sie Pronto wieder aufwecken,
wird WLAN automatisch im Hintergrund gestartet und verbindet sich wieder
mit dem Router, sofern Pronto und dieser Router weiterhin in Reichweite
sind.

Wenn Sie eine WLAN Verbindung bzw. eine Internetverbindung längere Zeit
nicht benötigen, ist es ratsam WLAN auszuschalten, um den Stromverbrauch zu
reduzieren.

