27 Bluetooth-Einstellungen

Die Bluetooth-Schnittstelle bei Pronto! V4 erlaubt es, Pronto
als Braillezeile mit 4 Geräten gleichzeitig zu verbinden und die entsprechenden Paa-
rungsinformationen zu speichern. Zusätzlich steht noch eine UsB-Verbindung zur Verfügung.
So lässt sich beispielsweise Pronto als
Braillezeile mit Ihrem Notebook, einem Tablet und Ihrem Smartphone verbinden und später in
der Braillezeilen-Anwendung mit einer Tastenkombination dem jeweiligen Bluetooth-Kanal zuordnen, so dass Sie alle Geräte wahlweise bedienen können.

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag "Einstellungen > Bluetooth", um den
Bluetooth-Dialog zu öffnen oder nutzen Sie den allgemeinen Kurzbefehl
l+B7B8B9 bzw. Windowstaste+l.
Dort können Sie Bluetooth ein- oder ausschalten, Geräte paaren oder Paa-
rungen lösen.

Der Bluetooth-Dialog enthält folgende Elemente

Kontrollfeld "Bluetooth": Schaltet Bluetooth ein oder aus.

Schalter "Geräte suchen": Startet die Suche nach Bluetooth-Geräten in
Reichweite.

Liste "Geräte": Zeigt die gefundenen und gepaarten Geräte.
Der Zusatz "vertrauenswürdig" bedeutet, dass die Geräte gepaart wurden.
Der Zusatz "In Reichweite" bedeutet, dass die Paarung mit dem Gerät möglich
ist.

Schalter "Paaren": Startet die Paarung zu dem in der Liste gewählten Gerät.
Abhängig vom Paarungsvorgang, werden verschiedene Meldungen angezeigt oder
Sie werden aufgefordert, eine PIN bei Pronto! oder dem anderen Gerät einzu-
geben. Die Standard-PIN für die meisten Paarungen ist 1111.

Schalter "Paarung lösen": Löscht die Paarung mit dem in der Liste gewählten
Gerät. Der Schalter ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Paarung
eingerichtet wurde.

Schalter "Bluetooth-Information": Zeigt den Bluetooth -Gerätenamen und die
Bluetoothadresse.


27.1 Beispiel für eine Paarung zwischen Pronto und Windows-Computer

1. Schalten sie Bluetooth am Computer ein.
Öffnen Sie den Bluetooth-Gerätemanager.
Je nach Gerätehersteller variieren die einzelnen Schritte. Im wesentlichen
müssen Sie für Bluetooth einstellen, dass ihr Computer für andere Geräte
sichtbar ist.

2. Öffnen Sie in Pronto den Bluetoothdialog (Hauptmenü > Einstellungen >
Bluetooth oder mit dem Kurzbefehl l+B7B8B9 oder Windowstaste+l).

3. Im Bluetoothdialog wählen Sie das Kontrollfeld "Bluetooth ein/aus".
Starten Sie die Suche nach Geräten in Reichweite mit dem Schalter "Geräte
suchen".

4. Bei erfolgreicher Suche werden die gefundenen Geräte in einer Liste
angezeigt. Gehen Sie innerhalb der Listeneinträge nach rechts oder links
zum Gerät, mit welchem Sie Pronto paaren möchten. Gehen Sie nach unten und
bestätigen Sie den Schalter "paaren".

5. Am anderen Gerät öffnet sich die Verbindungsanfrage. Wenn Sie nach einer
PIN gefragt werden, geben Sie dort 1111 ein und bestätigen Sie OK. Bei er-
folgreicher Paarung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf Pronto und
sie können den Bluetoothdialog an Pronto mit OK schließen.

6. Sofern noch nicht geschehen, müssen Sie am Computer nachschauen, welcher
Comport für die Bluetooth-Verbindung erzeugt wurde. Öffnen Sie hierzu den Bluetooth-Gerätemanager.

7. In der Liste der gepaarten Geräte sollte Ihnen Pronto angezeigt werden.
Öffnen Sie die Eigenschaften von Pronto und prüfen Sie, dass einer der vier
Kanäle aktiv ist.
Speichern und bestätigen Sie diese Einstellungen. 
Öffnen Sie erneut die Eigenschaften und merken Sie sich, welche Kanalnummer als ausgehende
serielle Schnittstelle für das Gerät verwendet wird.

Hinweis: Falls Schritt 6 nicht zum Erfolg führt, können Sie auch das andere
Gerät nach Pronto suchen lassen. In diesem Fall wird sich auf Pronto ein
Eingabefeld öffnen, in welches Sie die PIN 1111 eingeben und bestätigen
müssen. Bei erfolgreicher Paarung, gibt Pronto dann ebenfalls eine
entsprechende Meldung aus.


