8 Gerätebeschreibung Pronto! 18 V4


8.1 Allgemeines
Pronto! 18 V4 hat etwa die Größe eines Taschenbuches. Alle Anschlusselemen-
te befinden sich auf der schmalen Gerätehinterseite, die Bedienelemente be-
finden sich sowohl auf der Oberseite als auch auf der schmalen Vorderseite.
Auf der Unterseite sind die vier kleinen Füße und die Verschraubungen.

8.2 Elemente auf der Oberseite
Übersicht der Tasten von vorne nach hinten:
- 4 runde Systemtasten, 2 Daumentasten
- Braillezeile aus 18 Brailleelementen mit 18 Positionstasten, 6 runde
Displaytasten zu je 3 Tasten links (D1, D2, D3) und rechts (D4, D5, D6) der
Braillezeile.
- 8-Punkt Brailletastatur
- Lautsprecher (mono)

8.2.1 Die Tastatur
Auf der Oberseite sind 8 flache, quadratische Brailletasten ergonomisch
angeordnet mit der Bezeichnung von links nach rechts: B7, B3, B2, B1, B4,
B5, B6, B8.
An der Vorderkante befinden sich die beiden Daumentasten, so dass sich die
Braillezeile unter den Händen zwischen den Daumentasten und den 8 Braille-
tasten befindet. Die linke Daumentaste (B9) ist die Befehlstaste, die
rechte Daumentaste (B0) ist die Leertaste.
Alle Texteingaben und Funktionen können mit diesen B-Tasten ausgeführt
werden.

8.2.2 Die Braillezeile
Auf der Oberseite befindet sich die Braillezeile mit 18 Braille-Elementen.
Jedes Element besitzt hinten eine Positionstaste (P). Neben der Braillezei-
le sind insgesamt 6 kleine runde Tasten angeordnet, die Display-Tasten hei-
ßen. Man kann sie sich wie eine 6-Punkt-Brailleform vorstellen. Die drei
Punkte der linken Hälfte befinden sich dabei links neben der Braillezeile
und werden von oben nach unten mit D1, D2, D3 nummeriert. Die drei Punkte
der rechten Hälfte befinden sich rechts neben der Braillezeile und werden
von oben nach unten mit D4, D5, D6 nummeriert. Mit den Display-Tasten wird
die Brailleanzeige bewegt.

8.2.3 Weitere Elemente
Der integrierte Lautsprecher (mono) ist kreisrund und erhebt sich etwas aus
dem Gehäuse. Er befindet sich hinter den Tasten B1 und B4.
Im vorderen Bereich befinden sich vier kleine, flache, runde Systemtasten,
mit denen sich verschiedene Werte oder Zustände abfragen lassen oder
Pronto-Anwendungen eingeschaltet werden. Die zwei Systemtasten S1 und S2
sind links der linken Daumentaste (B9), die zwei Systemtasten S3 und S4
sind rechts der rechten Daumentaste (B0).

8.3 Elemente auf den Geräteseiten


8.3.1 Die Vorderseite
Zwischen den beiden Daumentasten in der Mitte der Vorderseite befindet sich
ein Navistick. Dieser bewegliche Schalter lässt sich nach oben (N-oben),
nach unten (N-unten), nach links (N-links) und nach rechts (N-rechts) bewe-
gen sowie in der Mittelposition drücken (N-Mitte).
Mit dem Navistick lassen sich Bewegungen in Menüs und Anwendungen
durchführen.
Auf der Vorderseite befindet sich unterhalb der Systemtaste S2 die REC-
Taste für die Sprachaufzeichnung (Diktafon). Gleich daneben, aber im Ge-
häuse verborgen, befindet sich das eingebaute Mikrofon.

8.3.2 Die hintere Geräteseite (Anschlüsse / Schnittstellen)
Alle Anschlüsse befinden sich auf der hinteren Geräteseite (von links nach
rechts, wenn Pronto! 18 vor dem Benutzer liegt):
- kleine, runde Öffnung mit runder Buchse: Netzanschluss.
- kleiner Schlitz mit Griffmulde: Einschub für SD Speicherkarte (auch SD
HC).
- kleiner Schlitz: ohne Funktion
- eckige Öffnung: USB Anschluss (Master) = für USB Speicherstick oder ex-
terne USB Normaltastatur.
- kleine runde Öffnung: Anschlussbuchse Kopfhörer (Stereo)
- kleine runde Öffnung: Anschlussbuchse Mikrofon (Monoeingang für electret-
Kondensatormikrofon)
- kleine, eckige Öffnung: Mini-USB Anschluss (Slave) = für Verbindung zum
PC.

8.4 Kabel und Zubehör
Das USB-Kabel ist für den Anschluss an den Computer vorgesehen. Am einen
Ende befindet sich ein gewöhnlicher USB-Stecker, der in eine freie USB-
Schnittstelle am Computer eingesteckt wird. Das andere Ende hat einen Mini-
USB-Stecker, für die Mini-USB-Schnittstelle an Pronto. Achten Sie beim
Einstecken der leicht trapezförmigen Stecker auf die richtige
Einsteckrichtung. Sollte der Stecker nicht in die Buchse passen, so drehen
Sie ihn einfach herum.

Für den Anschluss einer externen USB-Normaltastatur kann die USB Master
Schnittstelle genutzt werden. Normale Standard-PC-Tastaturen haben in der
Regel einen geringen Strombedarf und können problemlos mit Pronto!
eingesetzt werden. Prinzipiell lassen sich auch andere USB Tastaturen
anschließen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass einige Tastaturen
einen wesentlich höheren Stromverbrauch haben als Normaltastaturen und da-
her für Pronto! nicht geeignet sind.
(Der Anschluss von PS2 Tastaturen wird nicht unterstützt.)

8.4.1 Speicherkarten
Als mobiles Speichermedium können in Pronto! 18 V4 SD Speicherkarten (Secu-
re Digital Card) und SD HC Speicherkarten eingesetzt werden. Die mitgelie-
ferte Speicherkarte befindet sich bereits in dem entsprechenden
Einschubschlitz auf der hinteren Geräteseite. Es können SD-Speicherkarten
von unterschiedlicher Speicherkapazität verwendet werden. Es ist darauf zu
achten, dass die Karten im Dateisystem FAT32 formatiert sind.
Bei SD Speicherkarten ist im unteren Bereich eine Ecke leicht schräg
abgeschnitten. Drehen Sie die Karte so, dass diese abgeschnittene Ecke un-
ten rechts ist. An der linken Kartenseite befindet sich dann der mecha-
nische Schreibschutzriegel, welcher nach oben geschoben sein muss. Beim
Einstecken wird die SD Karte mit dieser Unterkante zuerst in den Schlitz
geführt und dann weiter geschoben, bis sie einrastet. Zum Herausholen gibt
es einen Auswurfmechanismus: Drücken Sie die SD Karte etwas tiefer in den
Schlitz hinein. Dadurch wird die Verriegelung gelöst, die SD Karte kommt
ein Stück aus dem Schlitz heraus und kann entnommen werden.

Mit der Speicherkarte lassen sich schnell und einfach Dateien zwischen
Pronto! und anderen Geräten, die SD-Karten lesen können, übertragen.

8.4.2 USB Speichermedium (Stick)
Die USB Master Schnittstelle ist geeignet, um USB Speichersticks
einzustecken. Sofern sich dort Textdateien im Ordner "Edit" oder Daisy-
bücher im Ordner "Daisy" befinden, kann die Textverarbeitung bzw. der Daisy
Player von Pronto diese Dateien öffnen.
Achten Sie darauf, dass der USB Speicherstick im Format FAT bzw. FAT32 for-
matiert ist.

Hinweis: Vereinzelt kann es vorkommen, dass im breiten Angebot der USB
Speichersticks manche USB Speichersticks nicht erkannt werden. Verwenden
Sie in diesem Fall einen anderen USB Speicherstick (anderer Hersteller /
andere Größe).

8.5 Die Tasche
In der Tasche ist Pronto! 18 sowohl gut aufbewahrt als auch griffbereit zur
Stelle. Sowohl im Sitzen als auch im Stehen lässt sich Pronto! sicher und
zuverlässig bedienen. Die Hinterseite der Tasche hat in der unteren Mitte
einen Druckknopf. Die zwei breiten Schlaufen ermöglichen den Einsatz als
Gürteltasche.
Der verstellbare Schulterriemen wird mit Karabinerverschlüssen an den seit-
lichen Metallringen befestigt.
In der Tasche ist die Oberseite von Pronto! durch einen Überwurfdeckel
geschützt. Dieser wird durch einen breiten Klettverschluss an der Taschen-
vorderseite geschlossen und kann schnell nach unten aufgeklappt werden.
Durch Fixierungen an jeder Gehäusekante im Inneren der Tasche, ist ein
Herausfallen von Pronto! nicht möglich.
Auf der schmalen Taschenvorderseite befinden sich zwei Aussparungen, um die
REC-Taste der Sprachaufzeichnung und den Navistick auch bei geschlossener
Tasche zu erreichen.
Durch die Öffnung auf der schmalen Hinterseite sind alle Anschlusselemente
zugänglich.

8.5.1 Pronto! herausholen bzw. einstecken
Öffnen Sie den Druckknopf zwischen der Taschenunterseite und der Taschen-
hinterseite. Durch Herausziehen der Lasche lässt sich die Hinterseite
aufklappen und Pronto! herausnehmen bzw. einschieben. Achten Sie darauf,
nach dem Einstecken der Lasche den Druckknopf fest zuzudrücken.

8.6 Akku und Netzteil


8.6.1 Akku laden
Der eingebaute Akku (Li-Ionen) lässt Sie ca. 12 Stunden mit Pronto! arbei-
ten, oder hält einen ausgeschalteten Pronto! im Schlafmodus mehrere Tage
betriebsbereit. Die angegebenen Werte verringern sich bei eingeschaltetem
Bluetooth / WLAN und je größer die eingesteckte Speicherkarte ist bzw. wenn
ein USB Speichermedium (Stick) verwendet wird.
Fällt die Akkuspannung unter einen bestimmten Wert so werden von PRONTO! in
unregelmäßigen Abständen (ab Restladung: 10%, 5% bis 0%) Warnmeldungen aus-
gegeben. Diese Meldungen lassen sich quittieren und Sie können weiterarbei-
ten. Bei der letzten Warnmeldung rät Pronto! dringend den Akku zu laden.
Kurz danach schaltet sich Pronto! in den Stromsparmodus (erzwungener Stand-
by bzw. Zwangssuspend). Hierdurch bleiben auch ungespeicherte Dateien zu-
nächst erhalten. In diesem Zustand lässt sich Pronto! nicht mehr
einschalten und gibt in Abständen ein kurzes Tonsignal aus.
Stecken Sie dann das Netzteil an, um weiterzuarbeiten und den Akku zu
laden.
Dieser erzwungene Stand-by-Zustand hält einige Stunden, danach wird Pronto!
komplett abgeschaltet und alle ungespeicherten Daten sind verloren.
Das automatische Abschalten bei zu geringer Akkuspannung wird begleitet
durch ein Tonsignal (hoch-hoch-tief).

Achtung! Bei Ignorieren aller Warnhinweise kann Pronto! durch zu geringe
Spannung noch nicht gespeicherte Daten verlieren.

Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Ladegerät (Netzteil), die
Ladezeit beträgt etwa 2-3 Stunden. Zum Laden wird der kleine Stecker des
Netzteilkabels in die Öffnung ganz links an der Prontohinterseite gesteckt.
Verbinden Sie das separate Stromkabel mit dem Netzteil und dann mit dem
Stromnetz. Eine Wärmeentwicklung während des Ladevorgangs und ein damit
verbundener vorübergehender Anstieg der Prontoinnentemperatur auf ca. 50
Grad Celsius ist unbedenklich. Nach dem Laden nehmen sie zuerst das Strom-
kabel aus der Steckdose und ziehen dann den kleinen Stecker aus Pronto.
Durch kurzes zweimaliges Drücken der Systemtaste S3 wird der Ladezustand
des Akkus in Prozent angesagt. Bei angeschlossenem Netzteil erfolgt die
Meldung "Schnellladung", wenn der Akku geladen wird bzw. "Erhaltungsla-
dung", wenn der Akku aufgeladen ist.

Hinweis: Pronto! darf nur mit max. 5 Volt geladen werden. Ein falsches
Netzteil führt zur Beschädigung!
Ein defekter Akku darf nur durch fachgerechtes Öffnen der Geräteunterseite
ausgetauscht werden. Um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, wenden Sie
sich bitte an unseren Service.

8.6.2 Akkupflege und Schutz vor Tiefentladung
Zum Justieren der 0% und 100% Eckdaten gehen Sie wie folgt vor:

1. Pronto einschalten und unter "Einstellungen / Energieversorgung / Auto-
matische Selbstabschaltung" die Selbstabschaltung deaktivieren.
2. Falls Pronto mit dem Netzteil verbunden ist, das Netzteil abziehen, so
dass Pronto im Akkubetrieb läuft.
3. Sie können nun das Gerät entweder benutzen oder es einfach so ohne etwas
zu tun "herumstehen" lassen. Je mehr Pronto in dieser Zeit beansprucht
wird, desto schneller geht die Entladung.
4. Auf keinen Fall darf das Gerät in den Schlafmodus geschaltet werden
(S4). und es muss solange im Akkubetrieb arbeiten, bis es sich in den
erzwungenen Schlafmodus schaltet. Die 0% Warnmeldung allein ist nicht
ausreichend.
5. Sobald der erzwungene Schlafmodus erreicht ist, d.h. Pronto kann keine
Anwendungen mehr öffnen und gibt beim Druck auf die S Tasten einen dunklen
Ton aus, stecken Sie sofort das Ladegerät an und lassen den Akku bis "100%
Erhaltungsladung" aufladen. (Abfrage durch zweimaligen kurzen Druck auf
S3.) Selbstverständlich können Sie auch während dieses Vorgangs mit Pronto!
arbeiten. Sie dürfen jedoch während dieser Zeit Pronto weder mit S4 in den
Schlafmodus noch das Gerät komplett (S1+S4) ausschalten!
6. Ziehen Sie danach das Ladegerät ab und lassen den Akku wie oben
beschrieben wieder bis zum Erreichen des erzwungenen Schlafmodus entladen.
7. Danach stecken Sie das Ladegerät wieder an und lassen den Akku wie unter
Schritt 5 bis 100% Erhaltungsladung aufladen.

Diesen Vorgang sollten Sie mindestens zweimal komplett durchlaufen lassen,
so dass der Akku zwei vollständige Entlade-/Ladezyklen erfährt. Es ist sehr
wichtig, dass jeder Zyklus nicht länger als 60 Stunden dauert. (Bei einer
durchschnittlichen Entladezeit von 15 - 20 Stunden und einer durchschnitt-
lichen Ladezeit von 2 - 4 Stunden ist das leicht zu erreichen.)
Anschließen können Sie die automatische Selbstabschaltung wieder aktivieren
("Einstellungen / Energieversorgung / Automatische Selbstabschaltung").

Dieser Vorgang bewirkt, dass die prozentualen Angaben des Akkuladezustandes
mit der tatsächlichen Restkapazität des Akkus wieder übereinstimmen und
Pronto künftig sowohl ab 10 % Restladung zuverlässig warnt als auch bei 0 %
in den erzwungenen Stand-by wechselt.
Die Justierung der Eckdaten berücksichtigt außerdem den normalen
Alterungsprozess des Akkus und der damit verbundenen Abnahme der Akkukapa-
zität. Es sollte daher etwa alle 3 Monate wiederholt werden oder wenn Sie
deutlich merken, dass die Angaben zum Akkustand nicht mehr stimmen.

Auch wenn Pronto! mit voll aufgeladenem Akku ausgeschaltet und über längere
Zeit nicht benutzt wird, findet eine Selbstentladung des Akkus statt. Diese
kann bis zur Tiefentladung führen. Ein tiefentladener Akku kann nicht mehr
durch Anschluss an das Netzteil geladen werden und Pronto! lässt sich nicht
einschalten. Sorgen Sie daher dafür, dass der Akku von Pronto! auch bei
längeren Liegezeiten stets aufgeladen ist bzw. in regelmäßigen Abständen
aufgeladen wird, um diese Tiefentladung zu vermeiden. Oder lassen Sie
Pronto! mit dem Netzteil verbunden; Ein Überladen des Li Ionen Akkus ist
dabei nicht zu befürchten.

Bitte beachten:
Auch wenn die Tasche geschlossen ist, sind empfindliche Elemente auf der
Vorder- und Hinterseite nur bedingt geschützt. Sorgen Sie beim Abstellen
der Tasche dafür, dass diese empfindlichen Bereiche nicht verschmutzt oder
durch Nässe beschädigt werden.

Bei Störungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Service:
BAUM Retec AG
(Service)
In der Au 22
D-69257 Wiesenbach
Tel.: 06223 / 4909-0
E-Mail: service@baum.de oder info@baum.de

