17 Uhren
Pronto! bietet für Zeitmessungen und Alarme verschiedene Uhren: Es gibt
einen Timer (Eieruhr), eine Stoppuhr und vier Wecker.
Die Auswahl dieser Uhren erreichen Sie über das Hauptmenü Eintrag "Uhren"
oder mit dem Kurzbefehl "u+B8B9" bzw. "Windowstaste+u".

17.1 Timer (Eieruhr)
Mit dem Timer können Sie sekundengenau eine eingestellte Zeit rückwärts
zählen lassen. Bei Erreichen der Endzeit wird ein Tonsignal ausgegeben.
Die Hauptansicht des Timers enthält verschiedene Eingabefelder und
Schalter, mit denen Sie die Zeit einstellen, bei laufendem Timer die Zeit
verfolgen sowie den Timer starten und stoppen können.

Zum Starten des Timers gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag "Uhren/Timer" oder drücken Sie
dreimal kurz S2.
2. Die Hauptansicht des Timers wird geöffnet und präsentiert im Eingabefeld
"Zeit" die laufende Zeit in Minuten und Sekunden. Beim ersten Öffnen oder
nach einem gestoppten Timer steht hier 00:00.
3. Der Timer ist auf 10 Minuten (00:10:00) voreingestellt. Diese Zeit kön-
nen Sie im Eingabefeld "Dauer einstellen" editieren. (Maximale Dauer:
23:59:59)
4. Durch Bestätigen des Schalters "Start" wird der Timer eingeschaltet und
beginnt mit dem Herunterzählen der Zeit. Der Schalter "Start" wandelt sich
in den Schalter "Stopp", mit dem der laufende Timer abgebrochen werden
kann.
5. Während der Zeitmessung, können Sie die Zwischenwerte für die abgelaufe-
ne und die Restzeit abfragen, in dem Sie sich zu den entsprechenden Feldern
bewegen.
6. Bei Erreichen der Endzeit wird einmalig ein Tonsignal ausgegeben. Die
Anzeige der laufenden Zeit wird auf 00:00 zurückgesetzt und der Schalter
"Start" ist wieder verfügbar.
7. Mit "OK" oder "Abbrechen" wird nur der Timer-Dialog geschlossen. Bei
gestartetem Timer läuft die Zeit weiter und gibt bei Erreichen der Endzeit
das Tonsignal aus.

Innerhalb des geöffneten Timers (Hauptansicht) sind folgende Kurzbefehle
möglich:
- Timer Starten = "s+B9" bzw. "Alt+s"
- Timer Stoppen = "o+B9" bzw. "Alt+o"
- Bei laufendem Timer, Ansage der aktuellen Restzeit = "r+B9" bzw. "Alt+r"
(Brailleausgabe läuft kontinuierlich weiter)
- Bei laufendem Timer, Ansage der bis dahin aktuell abgelaufenen Zeit =
"z+B9" bzw. "Alt+z" (Brailleausgabe läuft kontinuierlich weiter.)

Ein gestarteter Timer läuft auch dann weiter, wenn Pronto! mit S4 aus-
geschaltet wurde oder infolge der Einstellungen zur automatischen
Selbstabschaltung in den Schlafmodus wechselt. Bei Erreichen der Endzeit
wird der Timer-Alarm ausgegeben.
Ein laufender Timer kann nur durch Bestätigen des Schalters "Stopp"
gestoppt werden.

Hinweise zur Zeiteingabe im Eingabefeld "Dauer einstellen":
- Geben Sie die Zeit in der Schreibweise HH:MM:SS (Stunden:Minuten:Se-
kunden) ein.
- Wenn keine Stundeneingabe erfolgt, ist die verkürzte Anzeige MM:SS (Minu-
ten:Sekunden).
- Bei Minuteneingaben größer 60, wird die Anzeige auf die entsprechende
Anzeige in Stunden und Minuten umgewandelt.
- Der Timer kann max. 23:59:59 Stunden laufen, größere Zeiteingaben sind
nicht möglich.
- Bei einer ungültigen Zeiteingabe, wird die Zeit auf 00:10 (10 Sekunden)
zurückgesetzt.

17.2 Stoppuhr
Mit der Stoppuhr können Sie sekundengenaue Zeitmessungen durchführen. Sie
zählt von Null hoch und kann jederzeit abgefragt, angehalten und wieder
gestartet werden. Die Zeitmessung kann zusätzlich von akustischen Signalen
begleitet werden. Da die Sprachausgabe die Signaltöne behindern, sollte
eventuell die Sprachausgabe vorübergehend mit D2D5 deaktiviert werden.

Die Hauptansicht enthält folgende Elemente:
- Infofeld "Zeit".
- Schalter "Start" bzw. "Stopp".
- Schalter "Endzeit / Zwischenzeit ansagen".
Durch kurzen Druck auf S3 bzw. die Alt-Taste kann ein Befehlemenü für
weitere Funktionen geöffnet werden.

Zum Starten der Stoppuhr gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag "Uhren/Stoppuhr" oder drücken Sie
zweimal kurz S2.
2. Die Hauptansicht der Stoppuhr wird geöffnet und präsentiert im Infofeld
"Zeit" die laufende Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden. Beim ersten Öff-
nen oder beim Start einer neuen Messung steht hier 00:00:00. Nach dem
Stoppen oder Unterbrechen einer Zeitmessung wird die End- bzw. Zwischenzeit
angezeigt.
3. Durch Bestätigen des Schalters "Start" wird die Stoppuhr eingeschaltet
und beginnt mit der Zeitmessung. Anschließend ist der Schalter "Start"
nicht mehr verfügbar, stattdessen gibt es die Schalter "Pause" und "Stopp",
mit denen die laufende Zeitmessung unterbrochen bzw. gestoppt werden kann.
Bei einer unterbrochenen Zeitmessung wechselt der Schalter "Pause" in den
Schalter "Weiter", um die Zeitmessung fortzusetzen.
4. Die Zeitmessung kann von akustischen Signalen begleitet werden. Öffnen
Sie durch kurzen Druck auf S3 bzw. die Alt-Taste das Befehlemenü, wählen
Sie den Eintrag ""Tonsignale" und dort den gewünschten Eintrag für das je-
weilige Signal.
5. Durch Bestätigen des Schalters "Endzeit/Zwischenzeit ansagen" oder mit
der Kurztaste "Umschalt+Steuerung+z" öffnet sich eine Meldung, die bei lau-
fender Zeitmessung den für den Zeitpunkt des Befehls erreichte Zwischenzeit
angibt, bei unterbrochener Zeitmessung den vorläufigen Endwert oder bei
gestoppter Stoppuhr die Endzeit angibt. Schließen Sie den Dialog mit "OK",
um zurück in die Hauptansicht zu gelangen.
6. Mit "OK" oder "Abbrechen" wird der Stoppuhr-Dialog geschlossen. Bei
gestarteter Stoppuhr läuft die Zeitmessung jedoch weiter, eventuell
eingestellte Töne werden weiterhin ausgegeben, zum Stoppen muss die
Hauptansicht der Stoppuhr wieder geöffnet werden (Hauptme-
nü/Uhren/Stoppuhr).
7. Wenn Pronto! bei laufender Stoppuhr ausgeschaltet wird (S4) läuft die
Zeitmessung auch ohne Töne weiter.
8. Um die Zeitmessung zu stoppen, müssen Sie in der Hauptansicht den
Schalter "Stopp" bestätigen.

Innerhalb der Stoppuhr (Hauptansicht) sind folgende Kurzbefehle möglich:
- Stoppuhr starten = B4 bzw. "Steuerung+Leertaste" oder "Alt+s".
- Stoppuhr stoppen = B6 bzw. "Steuerung+Leertaste" oder "Alt+o".
- Zeitmessung unterbrechen / fortsetzen = B5 bzw. "Leertaste"
- Angabe der End- bzw. Zwischenzeit = B8 bzw. "Umschalt+Steuerung+z" oder
"Alt+g".
- Anspringen des Feldes "Zeit" = "z+B9" bzw. "Alt+z". Die Brailleausgabe in
diesem Feld läuft während der Zeitmessung kontinuierlich mit.
- Sekundenpiep ein = B1 bzw. "Steuerung+1"
- 10 Sekundenpiep ein = B2 bzw. "Steuerung+2"
- Minutenansage ein = B3 bzw. "Steuerung+3"
- Töne aus = B7 bzw. "Steuerung+0"
Die Kurztasten können auch während der Zeitmessung gedrückt werden,

Eine gestartete Stoppuhr läuft auch dann weiter, wenn Pronto! mit S4 aus-
geschaltet wird oder wenn man in eine andere Anwendung gewechselt ist, und
Pronto! sich infolge der Einstellungen zur automatischen Selbstabschaltung
in den Schlafmodus schaltet.
Solange sich jedoch die Hauptansicht der Stoppuhr im Vordergrund befindet
und eine Zeitmessung läuft, ist die automatische Selbstabschaltung
unwirksam.

17.3 Wecker
Es lassen sich vier unabhängige Wecker einrichten. Jeder Wecker kann
einzeln mit einer eigenen Weckzeit eingestellt und aktiviert werden, sowie
der Wochentag ausgewählt werden, an dem der Wecker Alarm schlagen soll. Die
Namen der vier Wecker, die gleichzeitig auch die ausgegebene Meldung beim
Wecken ist, können geändert werden. Standardmäßig sind alle Wecker
deaktiviert.

Zum Einstellen eines Weckers gehen Sie wie folgt vor:
1. wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag Uhren/Wecker. Es öffnet sich ein
Dialog, in dem sie den Namen und den Status der Vier Wecker angezeigt
bekommen.
2. Um z.B. die Einstellungen des ersten Weckers (Alarm 1) zu ändern, gehen
Sie zu seinem Schalter und bestätigen ihn.
3. Ein neuer Dialog öffnet sich. Mit dem Kontrollfeld "aktiv" schalten Sie
den Wecker ein bzw. aus.
4. Bei dem Eingabefeld "Name" lässt sich dem Wecker (Alarm 1) ein anderer
Name geben z.B. Normalwecker.
5. Im Eingabefeld wird die Weckzeit eingegeben, Die Uhrzeit 08:00 ist vor-
definiert und lässt sich überschreiben.
6. Anschließend können Sie mit den entsprechenden Kontrollfeldern festle-
gen, an welchen Wochentagen der Wecker wecken soll.
7. Das Kontrollfeld "Signalton" ist standardmäßig gewählt, so dass neben
der Information per Sprache und auf der Braillezeile auch ein Tonsignal
ausgegeben wird.
8. Das Tonsignal für den Weckeralarm kann aus einer Auswahl verschiedener
kurzer WAV-Dateien gewählt werden. Der Pfad, für diese Signaldatei wird im
Eingabefeld "Signal-Datei" präsentiert.
9. Bestätigen Sie den Schalter "Signal wählen", falls Sie ein anderes
Tonsignal als Weckeralarm einstellen möchten. Es öffnet sich dann eine Da-
teiliste und Sie können durch Bewegungen nach unten oder oben die einzelnen
Dateien erreichen. Die Dateien TIMALARM.WAV, BELL.WAV oder COCK.WAV können
als sinnvoller Weckeralarm gewählt werden. Durch Drücken von B9 bzw. der
Eingabetaste, welches den Standardschalter "Datei übernehmen" bestätigt,
schließen Sie die Dateiliste. Der neue Weckeralarm ist gewählt und in dem
Eingabefeld "Signal-Datei" wird sein Pfad präsentiert.
10. Beenden Sie die Einstellung mit OK und verlassen Sie den Weckerdialog
ebenfalls mit OK.

Bei Erreichen der Weckzeit öffnet sich ein Alarmdialog und Pronto! schlägt
mit dem eingestellten Weckeralarm und der entsprechenden Meldung Alarm.
Wenn der Alarm ignoriert wird weckt Pronto! im Abstand von ca. 10 Sekunden
ca. 3 Minuten lang.

Durch Drücken einer beliebigen Taste außer B9 bzw. der Eingabetaste kann
die Weckermeldung weggedrückt werden und der Alarmdialog wird geschlossen.
Pronto! gibt den Weckeralarm nach ca. 10 Sekunden erneut aus.

Um den Weckalarm zu quittieren und den Wecker auszuschalten Drücken Sie B9
bzw. die Eingabetaste oder Sie bestätigen den "OK" Schalter im Alarmdialog.

Hinweis: Wenn Sie eine andere Datei als Weckeralarm wählen oder selber
erstellen möchten (Diktafon / Extras), ist darauf zu achten, dass die
Abspielzeit der WAV-Datei nicht größer als 3 Sekunden beträgt. Andernfalls
kann es zu Fehlfunktionen im Wecker und/oder beim Arbeiten mit Pronto!
kommen.

