30 Spezialfunktion: Die Einhandbedienung 
Die Bedienung mit nur einer Hand oder den fünf Fingern einer Hand ist eine spezielle Sondereinstellung!. Wir weisen darauf hin, dass Anwender, die diese Funktion nutzen möchten, keinen besonderen Anspruch auf Unterstützung bei der Bedienung unter Verwendung der Einhandbedienung haben. Es wird lediglich erklärt, wie der Einhandmodus aktiviert oder deaktiviert wird. 
Der Anwender ist aufgefordert die Funktionsweise des Einhandmodus anhand der nachfolgenden kurzen Beschreibung und durch eigene Versuche selbständig zu erlernen. 

30.1 Allgemeines zum Einhandmodus
Mit der Einhandbedienung sind Eingaben von Text und Befehlen über die Brailletastatur möglich. 

30.2 Die Einhandbedienung aktivieren und deaktivieren
1. Im Hauptmenü “Einstellungen > Tastatur” öffnen.
2. Kontrollfeld “Einhandmodus” wählen. ACHTUNG: Sobald Sie den Dialog mit OK verlassen ist die zuletzt verwendete oder die Standardeinstellung für die Einhandbedienung aktiviert und die Brailletasten reagieren nicht mehr wie gewöhnlich.
3. Um den Einhandmodus zu deaktivieren das Kontrollfeld wieder abwählen. HINWEIS: da bei aktiviertem Einhandmodus die Taste B0 nicht wie gewöhnlich als Leertaste reagiert, empfiehlt es sich das Kontrollfeld durch eine Bewegung des Navisticks nach links oder rechts abzuwählen und mit Navistick Mitte zu bestätigen.
 
30.3 Einstellungen für den Einhandmodus
Wenn das Kontrollfeld „Einhandmodus“ wie oben beschrieben gewählt ist, erscheint zusätzlich im Dialog der Schalter Einhandeinstellungen“. 
Dieser öffnet einen Dialog mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten.
Mit dem Schalter „Rechte Hand Modus aktivieren“ schalten Sie auf die Bedienung mit der rechten Hand um und die Brailletasten reagieren entsprechend der Zuordnung.
Mit dem Schalter „Linke Hand Modus aktivieren“ schalten Sie auf die Bedienung mit der linken Hand um und die Brailletasten reagieren entsprechend der Zuordnung.

30.4 Funktionsprinzip der Einhandbedienung
Die Funktionalität der 10 Brailletasten ist geteilt auf 5 "linksseitige " und 5 "rechtsseitige " Funktionen. Zuerst müssen die Tasten gedrückt werden, welche die linke Hälfte des Braillezeichens erzeugen, und danach müssen die Tasten gedrückt werden, welche die rechte Hälfte des Braillezeichens erzeugen. 

Folgende Funktionen können ausgeführt werden:
- Fünf Tasten braucht man, um die "linken" und "rechten" Braillepunkte einzugeben. 
- Eine Taste wird gebraucht, um einen "leeren" Tastendruck einzugeben. (keine linken" oder keine "rechten" Punkte)
- Die freien anderen 4 Tasten können für die folgenden Funktionen genutzt werden: 
a) zusätzliche Tasten um einen Braillepunkt einzugeben (wenn es aus ergonomischen Gründen erforderlich ist)
b) "Sammeln”: Wenn diese gedrückt und gedrückt gehalten wird, können für die Zeicheneingabe die einzelnen Tasten für die Braillepunkte nacheinander gedrückt werden. Die gedrückten Tasten werden interpretiert, als wären sie gemeinsam gedrückt worden. Die Sammeltaste allein bewirkt keine Eingabe. 
c) "Makro": Diese Taste bzw. eine Kombination von mehreren Makrotasten kann ein Braillezeichen erzeugen. Der Anwender kann festlegen welches Braillezeichen  durch Drücken der Makrotaste(n) erzeugt wird. Maximal 4 Makrotasten sind möglich  und dies führt zu max. 15 Makrokombinationen.
d) „ignorieren“: Diese Taste wird nicht interpretiert.
  
Maximale Verzögerungszeit (Timeout): Wenn man eine “linke” Punktkombination drückt ohne dass danach ein “rechter” Teil folgt, dann wird die Tasteneingabe nach der „Maximalzeit“ ignoriert und ein Fehlerton wird ausgegeben. Voreingestellter Standardwert ist 2 Sekunden.

„Leere Spalte“: Um die Geschwindigkeit bei der Eingabe von Zeichen, welche keine Punkte im “rechten” bzw. „linken“ Teil haben  zu erhöhen, kann man gleichzeitig  mit den Tasten der „linken“ bzw. „rechten“ Punkte die Taste für „Leere Spalte“ drücken. 

Doppelhub: Diese Softwarefunktion kann auf gleiche Weise genutzt werden und erhöht die Eingabe des Leerzeichens.  

30.5 Der Rechte Hand Modus als Beispiel
B4 wird verwendet, um "B1, B4" einzugeben.
B5 wird verwendet, um "B2, B5" einzugeben.
B6 wird verwendet, um "B3, B6" einzugeben.
B8 wird verwendet, um "B7, B8" einzugeben.
B0 wird verwendet, um "B9, B0" einzugeben. 
B9 ist die Taste für "Leere Spalte“. 
B7 ist die Taste für "Sammeln". 
B1,2,3 können als Makrotasten definiert werden. 

Makros: alle Makros sind definiert in einer einzigen Zeichenfolge: 
- Einzelne Makros sind voneinander getrennt durch Komma "," 
Beispiel:  B23=B0 bedeutet, wenn man B2 und B3 gemeinsam drückt, wird die Eingabe der B0 Taste („Leer“) bewirkt.
- Schreibweise für Makros im Eingabefeld „Makro“: 
<Nummer der zu drückenden Brailletasten> = <Nummer der Brailletasten des Zeichens welches erzeugt werden soll>
- Alle anderen Zeichen werden ignoriert.
 
Hinweise:
Die Einhandbedienung beeinflusst nur die Eingabe von Braillepunkten. Man kann alle Braillekombinationen eingeben. 
Die Einhandbedienung gilt nicht für Brailleeingaben im Braillezeilenmodus, d.h. wenn das Gerät als Braillezeile mit anderen Geräten verbunden ist.

30.5.1  Einige Erfahrungen im Rechte-Hand Modus
- Löschenbefehl: Man muss gleichzeitig B9B8 drücken, um ein Zeichen rückwärts im Text zu löschen. 
(entspricht B7 Befehl im normalen Brailletastaturmodus)
- Leer: Man muss zuerst B9 drücken, dann B0 drücken, um im Text eine Leerstelle einzugeben.
(entspricht B0 Befehl im normalen Brailletastaturmodus)
- Bestätigenbefehl: Man muss zuerst B0 drücken, dann B9 drücken, um einen Schalter, Menüeintrag usw. zu bestätigen. 
(entspricht B9 Befehl im normalen Brailletastaturmodus)
- Aktuelles Zeichen löschen: Man muss zuerst gleichzeitig B0B4B8 drücken, danach  B4 drücken.
(entspricht B1B4B9B7 Befehl im normalen Brailletastaturmodus)
- Zeilenwechsel: Man muss zuerst B9 drücken, danach B8 drücken. 
(entspricht B8 Befehl im normalen Brailletastaturmodus) 

30.5.2 Beispiel: Texteingabe 
Um das Wort “Hallo” zu schreiben 
Buchstaben H eingeben durch Drücken der Tasten B4, B5, B8 gefolgt von Taste B5.
Buchstaben a eingeben durch Drücken der Taste B4 gefolgt von Taste B9 (leere Spalte, weil der Buchstabe nur Punkte der linken Hälfte hat )
Buchstaben l eingeben durch Drücken der Tasten B4, B5, B6 gefolgt von Taste B9.
Buchstaben o eingeben durch Drücken der Tasten B4, B6 gefolgt von Taste B5. 
Leerzeichen eingeben durch Drücken von Taste B9 gefolgt von Taste B0 

30.5.3 Beispiel: Einen Kurzbefehl eingeben
Um die Versionsinformation mit dem Befehl v+B7B8B9B0 zu öffnen 
Geben Sie die linke Hälfte des Braille Punktmusters ein = Tasten B4, B5, B6, B8, B0 drücken. 
Gefolgt von der rechten Hälfte des Punktmusters = Tasten B6, B8, B0 drücken
