26  Pronto als externe Braillezeile – Braille Display Mode
Die Braillezeilenfunktion ermöglicht, Pronto! Als Braillezeile an einen PC, Notebook, Tablet, Smartphone anzuschließen, sofern dort ein entsprechender Screenreader installiert und aktiviert ist, der Pronto als Braillezeile unterstützt.
Als Verbindungsart kann USB oder Bluetooth verwendet werden.
Für die Funktion Text aus der Zwischenablage von Pronto an das verbundene Gerät zu übertragen sind spezielle Einstellungen im Menü Einstellungen > Braillezeilenfunktionen erforderlich. 

26.1  Tastenbefehle in der Braillezeilenfunktion 
Zum Starten der Braillezeilenfunktion wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Pronto als Braillezeile“ und dann den Schalter „Start“.
Wenn Bluetooth nicht zuvor eingeschaltet war, ist die USB HID Verbindung der Standardkanal. 
Zum Einstellen eines Bluetoothkanals drücken Sie die Systemtaste S2 halten sie gedrückt und drücken kurz auf die Brailletasten B4, B5, B6 oder B8 um den Bluetoothkanal 1, 2, 3 oder 4 einzustellen. Drücken Sie die beiden Tasten ähnlich wie Umschalttaste und eine PC
Zum Einstellen des USB HID Kanals drücken Sie S2 und kurz auf B1.

Eine Liste aller verbundenen Kanäle erhalten Sie über S2 und kurz B3. Hier können Sie die Kanäle mit B9 aus der Liste anwählen.
Unterhalb der Liste finden Sie einen Schalter, um die Bluetooth-Kanäle den verfügbaren Geräten fest zuzuweisen.
Nach dem Drücken des Schalters erscheint eine Liste aller verfügbaren Geräte, aus der Sie mit Bewegungen nach rechts / links das gewünschte Gerät auswählen.
Darunter finden Sie Schalter, um das angewählte Gerät auf einen anderen Bluetooth-Kanal (BT1, BT2, BT3) zu Verschieben.

Um während einer Verbindung den Akkuzustand von Pronto, die Uhrzeit und das Datum abzufragen, drücken Sie S2 und Kurz B9. Die 3 Werte werden nebeneinander angezeigt: Die Anzeige verschwindet automatisch nach wenigen Sekunden oder durch Drücken eines Positionsschalters.

Zum Beenden der Braillezeilenfunktion halten Sie die Taste S2 gedrückt und drücken Sie dann kurz auf B7. Sie sind zurück in der Prontoanwendung, die Sie zuletzt genutzt hatten.  

Um aus einer Beliebigen Anwendung von Pronto in den Braillezeilen-Modus umzuschalten, genügt es, S2 und die entsprechende Kanaltaste zu drücken. Wenn Sie z.B. wissen, dass Ihr iPhone auf Bluetoothkanal 2 liegt, dann halten Sie S2 gedrückt und drücken kurz auf B5. Drücken Sie die beiden Tasten ähnlich wie Umschalttaste und eine PC Taste bei der Eingabe von Großbuchstaben.
Wenn Bluetooth in Pronto ausgeschaltet ist, wird es durch den Tastendruck automatisch aktiviert und die Verbindung hergestellt.
Nach dem Beenden der Braillezeilenfunktion befinden sie sich wieder in der Anwendung, in der sie vor dem Start der Funktion gearbeitet haben.

Achtung: Wenn Sie S2 zu lang drücken bzw. vorher loslassen, ohne die Kanalwahltaste zu drücken, erscheint konsequenterweise der Kalender.

26.2 Pronto als Braillezeile mit COBRA 
Cobra 10 oder höherenthält den Braillezeilentreiber um Pronto via USB oder Bluetooth zu betreiben. 
1. Verbinden Sie Pronto! mit dem Computer. Entweder über das USB Kabel oder durch eine Bluetoothpaarung. 
2. Öffnen Sie das Cobramenü > Braille > Braillegeräte
3. Öffnen Sie die Option „Manuelle Gerätekonfiguration“ und wählen Sie in der geräteliste Baum Pronto! 
4. Wählen Sie in der Schnittstellenliste USB HID bzw. die Comportnummer, die für die Bluetoothverbindung als virtuelle serielle Schnittstelle generiert wurde. 
5. Bestätigen Sie „Gerät hinzufügen“. Und schließen Sie mit OK. 
6. Öffnen Sie im Hauptmenü von Pronto die Braillezeilenfunktion. (Hauptmenü > Braillezeilenfunktion oder Kurzbefehl b+B7B8B9 oder Windowstaste+b) 
7. Bestätigen Sie den Schalter „Start“. Bei USB Verbindung drücken Sie S2+B1, um den USB Kanal zu aktivieren. Bei Bluetoothverbindung aktivieren Sie nacheinander durch Drücken von S2+B4, S2+B5, S2+B6, S2+B8 die 4 Bluetoothkanäle. Beim richtigen Kanal wird der Name des verbundenen Geräts angegeben. 
8. Evtl. muss Cobra einmal neu gestartet werden. Oder prüfen Sie, wenn vorher eine andere Braillezeile verbunden war, die Einstellungen für „Braillezeile 1“ und „Braillezeile 2“ im Cobramenü > Braille > Braillegeräte. 

26.3  Pronto als Braillezeile mit JAWS 
Ein aktualisierter zertifizierter Treiber für JAWS  ist auf der Webseite von BAUM Retec AG zum Herunterladen verfügbar. Er unterstützt die Verbindung über USB HID und Bluetooth. 
 http://www.pms.baum.de/Braille/Driver/JAWS/baumjfwuni_V15.52.zip  
Hinweise zur Installation und Nutzung des Treibers. 
1. Laden Sie sich den JAWS-Treiber herunter. Es handelt sich um ein zip-Archiv mit der Bezeichnung baumjfwuni.zip, Nach dem Entpacken erhalten Sie die ausführbare Datei BAUMjfwuni.exe. 
2. WICHTIG: Wenn JAWS 15 oder höher auf dem Computer läuft, so ist dort wahrscheinlich der alte BAUM JAWS Treiber aktiviert. Leider lässt sich dieser alte BAUM JAWS Treiber nicht deinstallieren. Wenn JAWS 14 oder kleiner auf dem Computer läuft und der alte BAUM JAWS Treiber installiert gewesen ist, so ist es ratsam diesen alten BAUM JAWS Treiber auf dem Computer zu deinstallieren, bevor sie den neuen BAUM JAWS Treiber installieren. 
3. Starten Sie die Exe-Datei des neuen JAWS Treibers, um die Treiberinstallation zu starten. Sie werden durch einen einfachen Installationsdialog geführt, bei dem sie einige Male „Weiter“ bzw. „Next“ und dann „Fertig stellen“ bzw. „done“ bestätigen müssen. 
4. Starten Sie anschließend den Computer einmal neu und starten Sie JAWS. Öffnen Sie in JAWS die entsprechende Option zum Einstellen / Auswählen von Braillezeilen. 
Hinweis: Sofern sowohl der alte als auch der neue BAUM JAWS Treiber auf dem Computer installiert sind, sind die Einträge für die BAUM Braillezeilen doppelt, aber unterscheiden sich etwas in ihrem Namen. Einträge des alten JAWS Treibers haben im Namen den Zusatz „Display“.
5. Beim Anschluss via USB HID wählen Sie den Eintrag "BAUM UNIVERSAL USB". Beim Anschluss via Bluetooth wählen Sie „BAUM Pronto“.

Hinweis: Der Treiber bzw. seine Proxy Komponente, hat leider ein Problem wenn er auf einem Notebook im Batteriebetrieb eingesetzt wird. Der Treiber wird nicht gestartet, wenn das Notebook nach einem Standby aufgeweckt wird. Bis zur Fertigstellung einer korrigierten JAWS Treiberversion, können Sie das Problem durch eine Konfiguration auf dem Notebook wie folgt lösen.
1. Drücken Sie die Windows-Taste und geben Sie in das Suchfeld den Text „plan“ (ohne Anführungszeichen) ein.
2. Aus der Liste wählen Sie den Eintrag „Aufgaben planen“ und bestätigen mit der Eingabetaste. 
Alternativ können Sie auch über Windows+R (Ausführen) auch den Text „Taskschd.msc“ (ohne Anführungszeichen) eingeben und die Eingabetaste drücken.
3. Gehen Sie mit Pfeil abwärts auf „Aufgabenplanungsbibliothek“ 
4. Wechseln Sie mit TAB in die Liste der Tasks und selektieren Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag „BaumJawsDriverProxy“
5. Führen Sie einen Klick mit der rechten Maustaste durch bzw. Drücken Sie die Kontextmenü-Taste, um das Kontextmenü zu öffnen.
6. Wählen Sie "Eigenschaften" aus und betätigen Sie die Eingabetaste.
7. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Bedingungen!.
8. Entfernen Sie den Haken beim Kontrollfeld „Aufgabe nur ausführen, falls Computer im Netzbetrieb ausgeführt wird“. In diesem Dialog sollten alle Kontrollfelder deaktiviert sein.
9. Klicken Sie auf "OK", und schließen Sie alle Fenster.
Nach Neustart des Computers wird der BAUM JAWS Treiber auch dann ausgeführt, wenn der PC im Akkubetrieb ist.

26.4  Pronto als Braillezeile mit Apple Geräten und VoiceOver 
In Apple Geräten ist der Braillezeilentreiber für Pronto! ab IOS 7.1.x (iPhone / iPad / iPod) und OS X Yosemite (MAC Book) enthalten. Der Treiber unterstützt nur die Bluetoothverbindung.

26.4.1 Bluetooth Paarung  
1. Beim iOS Gerät: Gehen Sie zu “Einstellungen” und wählen Sie die Bluetoothoption. Schalten sie Bluetooth ein, wenn es ausgeschaltet ist. 
2. Bei Pronto! V4: Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie den Eintrag „Einstellungen > Bluetooth“. Oder nutzen Sie den Kurzbefehl l+B7B8B9 bzw. Windowstaste+l. 
3. Auf der Braillezeile wird nun der Bluetoothdialog angezeigt mit dem Kontrollfeld „Bluetooth ein“. Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Um Bluetooth zu aktivieren drücken Sie die Cursorroutingtaste über dem leeren Feld, oder bewegen Sie den Navistick nach rechts, oder drücken Sie die Leertaste (B0).
4. Während sich Bluetooth einschaltet erhalten Sie die Meldung “Bitte warten”. Nach wenigen Sekunden verschwindet die Meldung automatisch. 
5. Sofern Geräte in Reichweite sind und gefunden werden, wird eine Liste mit den gefundenen Geräten angezeigt. Andernfalls befinden Sie sich auf dem Schalter „Geräte suchen“ und können das Suchen nach Geräten manuell starten.
6. Sie erhalten eine Meldung zu warten, während nach Bluetoothgeräten in Reichweite gesucht wird. Sobald das Suchen beendet ist, stehen Sie in einer Liste mit den Namen der gefundenen Geräte. Wenn mehrere Geräte gefunden wurden, gehen Sie bitte mit dem Navistick nach links oder rechts um die Namen der einzelnen gefundenen Geräte zu erreichen. 
7. Wenn Ihnen in der Liste der Name des gewünschten Bluetoothgeräts gezeigt wird, gehen Sie mit dem Navistick nach unten bis zum Schalter „Paaren“ und wählen Sie diesen. Pronto! V4 schickt eine Paarungsanfrage an das ausgewählte Gerät und sie erhalten eine Meldung.
8. Wenden Sie sich jetzt zu Ihrem iOS Gerät. Wenn die Paarung wie vorgesehen erfolgt, zeigt Ihnen der Bildschirm des iOS Geräts die Option zur Eingabe eines PIN Codes. Geben Sie die Ziffern 1111 ein und bestätigen Sie „Koppeln“ auf dem iOS Gerät. 
9. Bei erfolgreicher Paarung erhalten Sie auf Pronto! V4 eine entsprechende Meldung angezeigt. 
10. Hinweis: Nach der Paarung meldet das iOS Gerät in den Bluetootheinstellungen, dass Pronto NICHT verbunden ist. Das ist normal. Versuchen Sie nicht, an dieser Stelle Pronto zu wählen oder zu verbinden, denn es wird nicht funktionieren. Es ist erforderlich in die Einstellungen von VoiceOver zu wechseln. 
11. Um die VoiceOver Einstellungen zu erreichen, öffnen Sie die allgemeinen Einstellungen, wählen „Bedienhilfen“, dann „VoiceOver“ und dann „Blindenschrift“ bzw. „Braille“. 
12. Im Bereich “Blindenschrift” bzw. “Braille” erhalten Sie eine Liste mit Braillegeräten, die sie verbinden können. Sofern keine andere Bluetoothbraillezeile in Reichweite ist, sollte nur die BAUM Braillezeile Pronto angezeigt werden. 
13. Doppeltippen Sie auf den Namen der Braillezeile. Nach einigen Sekunden erscheint eine Information, dass das Gerät verbunden ist.
14. Jetzt muss in Pronto die Braillezeilenfunktion gestartet werden. Schließen Sie den Bluetoothdialog mit OK und öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie den Eintrag „Braillezeilenfunktion“. Oder nutzen Sie den Kurzbefehl b+B7B8B9 bzw. Windowstaste+b. 
15. Bestätigen Sie den Schalter „Start“. 
16. Jetzt muss nur noch der richtige Bluetoothkanal, der für die Verbindung genutzt wird, eingestellt werden. Hierzu drücken Sie die Systemtaste S2 halten sie gedrückt und drücken kurz auf die Brailletasten B4, B5, B6 oder B8 um den Bluetoothkanal 1, 2, 3 oder 4 einzustellen.
Wenn auf diese Weise ein Bluetoothkanal eingestellt wird, meldet Pronto „Bluetooth“ und eine Zahl zwischen 1 und 4, je nachdem welcher Kanal eingestellt ist. Sofern ein Gerät über diesen Kanal verbunden ist, wird der Name des Gerätes ebenfalls angegeben. 
17. Sobald Sie nach ausprobieren aller 4 Kanäle den Kanal gefunden haben, über den Ihr Bluetoothgerät verbunden ist, können Sie Pronto! V4 als Braillezeile mit den gekoppelten Geräten nutzen. 

26.4.2 Pronto als Braillezeile mit MacBook 
1. An beiden Geräten Bluetooth einschalten, 
2. Am MacBook in Systemeinstellungen/Bluetooth das Pronto auswälen und verbinden. Die Verbindung schlägt fehl, aber nun sieht Pronto das MacBook.
3. Dann wie im vorigen Unterkapitel beschrieben von Pronto aus nach Geräten suchen und "Paaren" bestätigen, usw. bis zur Meldung „erfolgreich gepaart.“
4. Am MacBook "VoiceOver Dienstprogramm/Brailleschrift" öffnen und 
5. folgendermaßen vorgehen:
6. In der Registerkarte "Anzeige" die Taste "Hinzufügen" bestätigen.
7. Im neuen Fenster, in der Tabelle "Pronto 18" markieren.
8. Interaktion mit der Tabelle wieder stoppen und "Auswählen" bestätigen.

Hinweis: Falls die Bluetoothpaarung auf die im vorigen Unterkapitel beschriebene weise an einem MAC Computer nicht erfolgreich ist und keine Verbindung zustande kommt, Können Sie auch die Paarungsanfrage vom Mac an den Pronto schicken. Dann den vom Mac generierten Code im Pronto als Verbindungsschlüssel eingeben. 

26.5  Pronto als Braillezeile mit Android Geräten  
Voraussetzung ist, dass Sie den Screenreader Talk Back heruntergeladen, installiert und auf ihrem Android Gerät aktiviert haben. Da Brailleback den Gerätetyp „Pronto!“ nicht unterstützt, müssen Sie zusätzlich den Braillezeilentreiber BRLTTY for Android Version 5.2 oder höher installieren und für die Verwendung von Pronto! als Braillezeile
konfigurieren. Die aktuelle Version von BRLTTY for Android können Sie auf http://www.brltty.com/download.html herunterladen oder suchen Sie .
bei Google bzw. im Google Play Store nach diesen Begriffen suchen. 

Hinweis: BRLTTY funktioniert auch ohne Talkback, läuft aber nicht synchron zu Talkback. D.h. Informationen, welche von Talkback zum jeweils fokussierten Element gesprochen werden, werden von BRLTTY nicht zwangsläufig in der erwarteten Art und Weise auf der Braillezeile angezeigt.
Um die Tastatur der Braillezeile zur Eingabe zu nutzen müssen Sie diese noch als Tastatur für das Android Gerät zulassen. Drücken Sie dazu einfach ein Zeichen auf der Tastatur und folgen Sie dann den Anweisungen des Android Gerätes.

Eine ausführliche Auflistung der von BRLTTY zur Verfügung gestellten Braille-Tastenkombinationen für Pronto! und deren Funktionen finden Sie auf folgender BRLTTY-Website:
https://www.brltty.com/doc/KeyBindings/brl-bm-pronto.html

Informationen zur Installation und Konfiguration von BRLTTY for Android
finden Sie u.a. auf der Website des BRLTTY-Entwicklers dave Mielke unter: 
http://mielke.cc/brltty/doc/Android.html

26.6 Pronto als Braillezeile mit NVDA  
Ab NVDA 2016.1 wird das Bluetooth und das USB HID Protokoll unterstützt, so dass Sie Pronto! V4 sowohl via Bluetooth als auch via USB Kabel an einem Windows PC nutzen können. Ab NVDA 2017.3 wird die Eingabe von Befehlen und Text über die Brailletastatur unterstützt. 
1. Nehmen Sie die Bluetoothpaarung vor bzw. verbinden Sie Pronto über das USB Kabel.
2. Wählen Sie im Hauptmenü von Pronto den Eintrag „Braillezeilenfunktion“ bestätigen Sie den Schalter „Start“. 
3. Schalten Sie, wenn nötig, mit S2 und B-Taste auf den USB Kanal bzw. auf den Bluetoothkanal über den Pronto und Computer verbunden sind.
4. Öffnen Sie das NVDA Menü und gehen Sie zum Eintrag „Einstellungen > Brailleeinstellungen. 
5. Wählen Sie als Braillezeile“BAUM/Humanware/APH“
6. Wählen Sie bei USB Verbindung als Anschlussart “Automatisch”. Wählen Sie bei Bluetoothverbindung die ausgehende serielle Bluetoothschnittstelle (Kanalnummer, und bestätigen Sie “OK”.
7. Es ist empfehlenswert, NVDA so zu konfigurieren, dass die Einstellungen automatisch gespeichert werden. 

Hinweis: In NVDA sind nur wenige Tastenbelegungen vordefiniert: B7 zum Löschen von Zeichen (Backspace) und B8 für Zeilenwechsel. D2 und D5 zum Scrollen. D1 und D3 für Bewegungen einer Zeile nach oben / unten, sowie Navistick für Bewegungen der Navigation (nicht Cursor!).

Eine erweiterte Unterstützung der Tasten für Befehle erreicht man, wenn man sich die Erweiterung BrailleExtender installiert, z.B.:
https://andreabc.net/projects/NVDA_addons/BrailleExtender/latest  
Bei eingerichteter Erweiterung erreicht man in NVDA mit B0+h eine Dokumentation zu den Möglichkeiten mit dem BrailleExtender. 
26.7 Text aus der Pronto-Zwischenablage an ein verbundenes Gerät  übertragen 
Wenn über Bluetooth oder USB ein Windows PC), ein iOS oder Android Gerät mit Pronto! V4 als Braillezeile verbunden ist, ist es möglich, Text, welcher mit den üblichen Markier- und Kopierfunktionen in die Zwischenablage kopiert wurde, am verbundenen Gerät in Textfelder einer  entsprechenden Anwendung einzufügen (zu übertragen). 
Es gibt zwei Arten der Zeichenübertragung: Brailletastensimulation und HID Tastensimulation. Wichtig: Die HID Tastensimulation ist in Verbindung mit Android-Geräten leider nicht sinnvoll nutzbar. BRLTTY welches für Pronto! v4 als Braillezeile notwendig ist, beeinträchtigt leider diese Übertragungsart. Nutzen Sie bei Android die Brailletastensimulation.  
Auch bei der USB Verbindung von Pronto als Braillezeile zu einem Windows PC ist diese Art der Textübertragung möglich. Wählen Sie für eine korrekte Zeichenübertragung im Menü Einstellungen / Braillezeilenfunktion, Tastensimulationseinstellung eine geeignete Windowstabelle.

26.7.1  Brailletastensimulation 
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Beide Geräte koppeln oder nach dem aufwecken beider Geräte die automatische Wiederverbindung abwarten.
2. In der Textverarbeitung von Pronto einen gewünschten Text schreiben oder ein Dokument öffnen, in dem sich der gewünschte Text befindet. 
3. Mit den üblichen Befehlen von Pronto den Text oder Textteile markieren und in die Zwischenablage kopieren. 
4. An Pronto! V4 in die Braillezeilenfunktion und zu dem USB- oder Bluetoothkanal wechseln, an welchem das Gerät verbunden ist.
5. Am verbundenen Gerät in eine Anwendung wechseln, welche die Eingabe von Text unterstützt. Sicherstellen, dass diese Anwendung bzw. das Texteingabefeld im Vordergrund ist.
6. Mit dem Tastenbefehl S2+D1die Übertragung starten. Die Taste S2 bitte als eine Shift-Taste betrachten d.h. s2 gedrückt halten, kurz auf D1 drücken und beide Tasten loslassen. .
7. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Art des verbundenen Geräts und liegt zwischen 50 und 80 Sekunden je 1000 Zeichen. 
8. Mit dem Befehl S2+D2 lässt sich eine Übertragung stoppen / abbrechen. Da manche Geräte mit einem internen Puffer arbeiten, erfolgt das Stoppen unmittelbar oder verzögert . 

Voraussetzungen: 
* An Pronto! V4 und am verbundenen Gerät muss die Braille Ein- und Ausgabe auf Computerbraille eingestellt sein.
* In Pronto! V4 und im verbundenen Gerät muss die gleiche Brailletabelle (gleiche Landessprache) eingestellt sein. 
* Wenn man Text in Kurzschrift übertragen möchte, muss am iPhone die gleiche Kurzschrifteinstellung gewählt sein. 
* Eine Übertragung von maximal 10.000 Zeichen ist möglich. Befindet sich eine größere Anzahl von Zeichen in der Zwischenablage, so wird diese bei der Übertragung zum verbundenen Gerät bei 10.000 abgeschnitten.

26.7.2  HID Tastensimulation 
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Beide Geräte koppeln oder nach dem aufwecken beider Geräte die automatische Wiederverbindung abwarten.
2. In der Textverarbeitung von Pronto einen gewünschten Text schreiben oder ein Dokument öffnen, in dem sich der gewünschte Text befindet. 
3. Mit den üblichen Befehlen von Pronto den Text oder Textteile markieren und in die Zwischenablage kopieren. 
4. An Pronto! V4 in die Braillezeilenfunktion und zu dem USB- oder Bluetoothkanal wechseln, an welchem das Gerät verbunden ist.
5. Am verbundenen Gerät in eine Anwendung wechseln, welche die Eingabe von Text unterstützt. Sicherstellen, dass diese Anwendung bzw. das Texteingabefeld im Vordergrund ist.
6. Mit dem Tastenbefehl S2+D4die Übertragung starten. Die Taste S2 bitte als eine Shift-Taste betrachten d.h. s2 gedrückt halten, kurz auf D4 drücken und beide Tasten loslassen. .
7. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Art des verbundenen Geräts und liegt zwischen 50 und 80 Sekunden je 1000 Zeichen. 
8. Mit dem Befehl S2+D5 lässt sich eine Übertragung stoppen / abbrechen. Da manche Geräte mit einem internen Puffer arbeiten, erfolgt das Stoppen unmittelbar oder verzögert . 

Wichtige Voraussetzungen damit die Übertragung via HID Tastensimulation gelingt.
* Die Bluetoothpaarung muss vom externen iOS Gerät eingeleitet worden sein, ggf. eine alte Paarung löschen und die Geräte neu paaren. 
* In Menü Einstellungen > Braillezeilenfunktionen, Tastensimulationseinstellung muss die passende HID Tabelle eingestellt sein, z.B. Apple_DE_.U2H für iPhone deutsch. Bei Bluetooth- oder USB Verbindung zum Windows PC eine entsprechende Windows.U2H Tabelle. 
* Sowohl in Pronto als auch am verbundenen Gerät muss die Braille Ein- und Ausgabe auf Computerbraille eingestellt sein.
* Sowohl in Pronto als auch am verbundenen Gerät muss die gleiche Brailletabelle eingestellt sein (gleiche Landessprache).
* Derzeit ist die Übertragung von maximal 10.000 Zeichen möglich. Wird eine größere Anzahl von Zeichen in die Zwischenablage übertragen, so wird diese bei der Übertragung zum verbundenen Gerät bei 10.000 abgeschnitten.

26.8 Erweiterte HID Tastensimulation zum Starten von Anwendungen 
Mit der HID Tastensimulation können von Pronto! v4 aus direkt verschiedene Funktionen am via USB oder Bluetooth verbundenen Gerät ausgelöst oder Anwendungen gestartet werden. Beispielsweise ist es möglich die auf einem Windows-PC installierte Standard-E-Mail-Anwendung, den Windows Explorer oder den Windows Taschenrechner mittels Tastenkombination direkt vom Pronto auf dem verbundenen Windows-PC zu starten. Auf gleiche Weise ist es auch möglich die Wiedergabe des auf einem verbundenen Windows-PC oder einem iOS Gerät vorhandenen Standard Media Player zu starten / zu stoppen, die Lautstärke zu verändern und zum nächsten/vorherigen Titel zu springen. Nachstehende Tastenkombinationen in Verbindung mit S1 führen folgende Funktion aus:
* S1+B0B4 = Windows Explorer 
* S1+B0B5 = E-Mail-Anwendung 
* S1+B0B6 = Windows-Taschenrechner 
* S1+B4 / S1+Navistick links = Media Player vorheriger Titel 
* S1+B6 / S1+Navistick rechts = Media Player nächster Titel 
* S1+B4B5 / S1+Navistick abwärts = Media Player Lautstärke verringern 
* S1+B5B6 / S1+Navistick aufwärts = Media Player Lautstärke erhöhen 
* S1+B8 / S1+Navistick hineindrücken = Media Player Start/Pause 
* S1+B4B6 = Media Player Stopp 
* S1+B5 = Media Player stumm
