25 Bluetooth Einstellungen 
Die Bluetoothschnittstelle bei Pronto! V4 erlaubt es, gleichzeitig Pronto als Braillezeile mit 4 Geräten zu verbinden und die entsprechenden Paarungsinformationen zu speichern. So lässt sich beispielsweise Pronto als Braillezeile mit Ihrem Notebook, einem Tablet und Ihrem Smartphone verbinden und später in der Braillezeilen-Anwendung mit einer Tastenkombination dem jeweiligen Bluetooth-Kanal zuordnen, so dass Sie alle Geräte wahlweise bedienen können.

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag “Einstellungen > Bluetooth” um den Bluetoothdialog zu öffnen oder nutzen Sie den allgemeinen Kurzbefehl l+B7B8B9 bzw. Windowstaste+l. 
Dort können Sie Bluetooth ein oder ausschalten, Geräte paaren oder Paarungen entfernen. 

Der Bluetooth-Dialog enthält folgende Elemente
* Kontrollfeld “Bluetooth”: Schaltet Bluetooth ein oder aus. 
* Schalter “Geräte suchen”: Startet die Suche nach Bluetoothgeräten in Reichweite. 
* Liste “Geräte”: Zeigt die gefundenen und gepaarten Geräte. 
Der Zusatz “vertrauenswürdig” bedeutet, dass die Geräte gepaart wurden. 
Der Zusatz “In Reichweite" bedeutet, dass die Paarung mit dem Gerät möglich ist. 
* Schalter “Paaren”: Startet die Paarung zu dem in der Liste gewählten Gerät.
Abhängig vom Paarungsvorgang, werden verschiedene Meldungen angezeigt oder Sie werden aufgefordert eine PIN bei Pronto! oder dem anderen Gerät einzugeben. Die Standard-PIN für die meisten Paarungen ist 1111. Ab Version 4.3 ist die PIN 1111 im Eingabefeld bei Pronto bereits vordefiniert und muss nur bestätigt werden.
* Schalter “Gerät entfernen“: Löscht die Paarung mit dem in der Liste gewählten Gerät. Der Schalter ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Paarung eingerichtet wurde. Die Paarungsinformation und der zugewiesene Bluetoothkanal werden gelöscht.
* Schalter “Bluetooth-Information”: 
Zeigt den Bluetooth Gerätenamen und die Bluetoothadresse. 
Der Bluetoothname besteht aus einem unveränderlichen ersten Namensteil (Pronto! 18 oder Pronto! 40) und einem zweiten veränderbaren Namensteil. Nur dieser zweite Namensteil wird hier angezeigt und ist standardmäßig identisch mit der Bluetoothadresse. Sie können diesen Eintrag löschen und individuell einen beliebigen Namen eingeben. Zum Speichern abschließend den Schalter „Bluetoothnamen ändern“ bestätigen.

25.1 Zwei Methoden der Bluetoothpaarung zu mobilen Endgeräten. 
Bei einer Bluetoothpaarung suchen und finden sich beide Geräte und tauschen intern Informationen zur Wiedererkennung aus (PIN). 
iOS Geräte bringen alle Vorausetzungen mit. Bei Android-Geräten muss BrailleBack und BRLTTY for Android version 5.3 oder höher installiert sein. 
Methode 1: Die Paarung wird von Pronto eingeleitet und das andere Gerät reagiert auf die Paarungs anfrage. 
Methode 2: Die Paarung wird von dem anderen Gerät eingeleitet und Pronto reagiert auf die Paarungsanfrage. Diese Methode ist ab Pronto Version 4.3 möglich.
Für die reine Braillezeilenfunktion sind beide Paarungsmethoden geeignet. 
Für das Aufwecken eines Android oder iOS smartphones aus dem standby, müssen die Geräte über Methode 2 gepaart sein.
Für die Nutzung der HID Tastensimulation mit iOS Geräten, müssen die Geräte über Methode 2 gepaart sein. 

25.1.1  Methode 1 in Kurzform 
1. Am anderen Gerät: Bei Ios Schalten Sie Bluetooth ein und bleiben Sie in den Bluetootheinstellungen. 
2. Bei Android: Öffnen Sie BrailleBack, wählen Sie unter Verbindung Bluetooth. 
Bei Windows Computern: Öffnen Sie die Bluetootheinstellungen, aktivieren Bluetooth und erlauben das Finden von Geräten. 
Bei MAC Computern: Öffnen Sie die Systemeinstellungen und aktivieren Bluetooth. 
3. In Pronto: Öffnen Sie den Bluetoothdialog, schalten Bluetooth ein und suchen nach Geräten.
4. Wählen Sie in der Liste „gefundene Geräte“ den Namen des gewünschten Gerätes und bestätigen Sie den Schalter „Paaren“.
5. Am anderen Gerät: Bei IOS, MAC und Android öffnet sich ein Eingabefeld. Geben Sie als PIN die Ziffernfolge 1111 ein und bestätigen Sie „koppeln“.
Bei Windows: Bestätigen Sie die Verbindungsanfrage, geben Sie als Paarungsschlüssel 1111 ein. Und folgen Sie den Anweisungen zum fortfahren. 
6. Pronto zeigt eine Meldung zur erfolgreichen Paarung. Bestätigen Sie diese mit OK.
7. Am anderen Gerät: bei iOS und MAC die VoiceOver Einstellungen öffnen und unter Braillegeräte Pronto doppeltippen bzw. auswählen. 
Bei Windows in den Screenreadereinstellungen Pronto auswählen und die Comportnummer des ausgehenden Bluetoothkanals eintragen.

25.1.2  Methode 2 in Kurzform 
1. In Pronto: Bluetooth einschalten und den Bluetoothdialog geöffnet lassen.
2. Am anderen Gerät: Bei IOS die Brailleeinstellungen von VoiceOver öffnen, auf den Eintrag "Pronto" doppeltippen, die PIN "1111" eingeben und auf "Koppeln" doppeltippen. 
Bei Android oder PC: Bluetooth einschalten und nach Bluetoothgeräten suchen. Sofern das Gerät eine eigene Bluetooth PIN generiert und anzeigt, diese sich merken. Ansonsten Ziffernfolge 1111 als PIN verwenden.
3. Bei Pronto öffnet sich das PIN Eingabefeld. 1111 ist vordefiniert. Bestätigen oder den am anderen Gerät angezeigte Paarungsschlüssel eingeben und mit OK bestätigen.
4. Pronto zeigt eine Meldung zur erfolgreichen Paarung. Bestätigen Sie diese mit OK.
5. Bei Windows in den Screenreadereinstellungen Pronto auswählen und die Comportnummer des ausgehenden Bluetoothkanals eintragen.

25.2  Beispiel für eine Paarung zwischen Pronto und Windows-Computer. 
1. Schalten Sie Bluetooth am Computer ein. 
Öffnen Sie den Bluetooth Gerätemanager.
Je nach Gerätehersteller variieren die einzelnen Schritte. Im wesentlichen müssen Sie für Bluetooth einstellen, dass ihr Computer für andere Geräte sichtbar ist.
2. Öffnen Sie in Pronto den Bluetoothdialog (Hauptmenü > Einstellungen > Bluetooth oder mit dem Kurzbefehl l+B7B8B9 oder Windowstaste+l).
3. Im Bluetoothdialog wählen Sie das Kontrollfeld „Bluetooth ein/aus“. Starten Sie die Suche nach Geräten in Reichweite mit dem Schalter „Geräte suchen“.
4. Bei erfolgreicher Suche werden die gefundenen Geräte in einer Liste angezeigt. Gehen Sie innerhalb der Listeneinträge nach rechts oder links zum Gerät, mit welchem Sie Pronto paaren möchten. Gehen Sie nach unten und bestätigen Sie den Schalter „paaren“. 
5. Am anderen Gerät öffnet sich die Verbindungsanfrage. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, geben Sie dort 1111 ein und bestätigen Sie OK. Bei erfolgreicher Paarung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf Pronto und sie können den Bluetoothdialog an Pronto mit OK schließen.
6. Sofern noch nicht geschehen, müssen Sie am Computer nachschauen, welcher Comport für die Bluetooth-Verbindung erzeugt wurde. Öffnen Sie hierzu den Bluetooth- Gerätemanager.
7. In der Liste der gepaarten Geräte sollte Ihnen Pronto angezeigt werden.
Öffnen Sie die Eigenschaften von Pronto und prüfen Sie, dass einer der vier Kanäle aktiv ist. 
Speichern und bestätigen Sie diese Einstellungen. Öffnen Sie erneut die Eigenschaften und merken Sie sich, welche Kanalnummer als ausgehende serielle Schnittstelle für das Gerät verwendet wird.

Hinweis: Falls Schritt 6 nicht zum Erfolg führt, können Sie auch das andere Gerät nach Pronto suchen lassen. In diesem Fall wird sich auf Pronto ein Eingabefeld öffnen, in welchem Sie die PIN 1111 eingeben und bestätigen müssen. Bei erfolgreicher Paarung, gibt Pronto dann ebenfalls eine entsprechende Meldung aus.

25.3 Gepaarte Geräte verbinden und iOS oder Android Geräte aufwecken
Gepaarte Geräte können sich automatisch verbinden, wenn sie eingeschaltet oder aus dem Standby geweckt werden. Bitte beachten Sie die folgenden Regeln.
1. Beide Geräte müssen in Reichweite sein.
2. Pronto einschalten oder aufwecken und in den Braillezeilenmodus schalten. 
3. Sicherstellen, dass Bluetooth aktiv ist. Dazu einfach einen beliebigen Bluetoothkanal mit S2 + B4, B5, B6 oder B8 wählen.
4. Nun das andere Gerät z.B. iPhone einschalten oder aufwecken. 
5. Nach wenigen Sekunden finden sich beide Geräte. Bei iPhone / iPad muss VoiceOver an sein, damit nach Bluetooth Braillezeilen gesucht wird. 
6. Beim Trennen möglichst zuerst das iPhone in den Standby schicken.
Wenn das iPhone an ist und ein ausgeschalteter Pronto eingeschaltet wird, kann keine automatische Verbindung gelingen. 
Wenn Pronto und das iPhone an sind, aber Bluetooth am iPhone aus ist, kommt es nach bloßem einschalten von Bluetooth am iPhone ebenfalls nicht zur automatischen Verbindung  Grund: iPhone sucht nur innerhalb von 8 Sekunden nach dem aufwecken nach gepaarten Bluetoothgeräten in Reichweite. In solchen Fällen iPhone schlafen legen und aufwecken. 

Android oder iOS Geräte lassen sich durch einen Tastendruck auf Pronto aus dem Standby aufwecken. Dazu drückt man an Pronto in der Braillezeilenfunktion die Tasten des zugewiesenen Bluetoothkanals, S2+Bx zweimal, und wartet ca. 10 Sekunden, bzw. drückt das Kommando so oft bis das Gerät aufgewacht ist. (iOS 11 verhält sich anders als iOS 10)

Voraussetzung:
• Die Bluetoothpaarung wurde von iOS / Android Gerät eingeleitet. 
• Die Geräte sind gepaart,
• Dem Gerät ist ein Bluetoothkanal zugewiesen
• Das Gerät ist in Standby und in Reichweite
