9  Systemtasten, REC-Taste, Tastensperre, Reset-Befehle, Versionsabfrage, Umschaltung Braille Modus / QWERT Modus
9.1  Systemtastenfunktionen 
Jede Systemtaste ist mit mehreren Funktionen belegt. Durch längeres, kurzes oder mehrmaliges kurzes Drücken werden die verschiedenen zugeordneten Funktionen erreicht. 
im Folgenden sind es:

S1 lang = Einschalten der Textverarbeitung 
S1 kurz = Pronto-Innentemperatur
S1 zweimal kurz = Luftdruck 
S1 dreimal kurz = Höhe, über NN (errechnet aus Luftdruck)

S2 lang = Einschalten des Kalenders
S2 kurz = Terminerinnerungsdialog aufrufen
S2 zweimal kurz = Stoppuhr öffnen
S2 dreimal kurz = Timer öffnen 

S3 lang = Hauptmenü öffnen.
S3 kurz = Befehlemenü öffnen/schließen. 
S3 zweimal kurz = Akkuzustand.
S3 dreimal kurz = Kompass.
S2+S3 kurz = Tastensperre ein/aus (auch im Schlafmodus) 

S4 lang = Ausschalten (Schlafmodus oder Standby)
S4 kurz = Uhrzeit
S4 zweimal kurz = Datum

9.2  REC-Taste (Diktafon-Funktion) 
REC gedrückt halten = startet Sprachaufzeichnung nach einem kurzen Piepton, beim Loslassen erfolgen zwei Pieptöne und die Aufzeichnung ist gespeichert. 
REC kurz = letzte Aufzeichnung wird vorgespielt
REC kurz, dann Navistick oder Pfeiltasten oben/unten = Abspielen weiterer Aufzeichnungen 

9.3  Tastensperre 
Durch Drücken der beiden Systemtasten S2+S3 wird die Tastensperre ein- bzw. ausgeschaltet. Die Sprache gibt dazu eine entsprechende Rückmeldung. Bei Aktivierter Tastensperre kann Pronto! nur noch mit S4 ausgeschaltet werden (Schlafmodus). Alle anderen Tastendrücke werden ignoriert. 
Um den ausgeschalteten Pronto! bei aktiver Tastensperre wider einzuschalten, heben Sie zunächst die Tastensperre durch Drücken von S2+S3 auf. Anschließend kann Pronto! mit langem Druck auf S1, S2 oder S3 eingeschaltet werden.

9.4  Umschaltung für Braille-Eingabe
Bei Pronto! 40: erfolgt die Umstellung zwischen Braille Modus und QWERT Modus durch einklinken des entsprechenden Tastaturmoduls. 

Zudem kann die Qwert-Tastatur (Alphanumerische Normaltastatur) auf Brailleeingabe umgeschaltet werden. Eine Bedienung ist dann durchgängig über die Braille Tastenbefehle möglich. 
Drücken Sie die Tastenkombination „FN + b“, um den jeweils anderen Tastaturmodus einzuschalten. Der jeweils aktivierte Modus wird dabei angesagt (Braille / Qwert).

Im Braille-Modus sind die Tasten folgendermaßen zugeordnet:
a = B7, s = B3, d = B2, f = B1 
j = B4, k = B5, l = B6, ö = B8
Linke Leertaste = B9, rechte Leertaste = B0
(Die Eingabetaste, TAB, Escape, Entfernen, Steuerung, FN sowie die Pfeiltasten behalten ihre Funktionalität)

9.5  Reset-Befehle
9.5.1 Software Reset 
Bei Problemfällen hilft zumeist ein Neustart der Anwendungen 
Tastenkombination: mit Brailletastatur: D1+D4+B3+B6“
Tastenkombination mit Qwert-Tastatur: FN + Umschalt-links + Steuerung-links + 7
(Die Tasten in dieser Reihenfolge jeweils kurz nacheinander drücken und dann gemeinsam loslassen.) 

Einstellungen, ungesicherte Termine und Kontakte bleiben erhalten, nicht gespeicherte Texte gehen verloren!

9.5.2 System Reset (Kaltstart)
Der System-Reset bewirkt ein komplettes Ab-/Einschalten des Geräts. 

Zum Ausführen des System Reset nutzen Sie folgende Tasten:
Pronto! 18: Zum Ausschalten S1+S4 ca. 3 Sekunden drücken, zum Einschalten S1+S4 kurz drücken.
Pronto! 40: Ein/Ausschalter an der rechten Geräteseite drücken.

9.5.3 System Reset mit Löschen der Registry (Clear Registry)
Mit diesem Reset werden Geräteeinstellungen z.B. Bluetoothpartnerschaftsinformationen und Kanalzuweisungen gelöscht. 
Es ist ein Befehl in drei Stufen: 
Erstens: Pronto abschalten mit S1+S4 bzw. Einschaltaste.
Zweitens: Pronto einschalten.
Drittens: Während der Fortschrittsbalken aus Punkten 7,8 beim Hochfahren angezeigt wird, drücken Sie die Displaytasten D1,D2,D3,D5 und halten Sie solange gedrückt bis die Punkte auf der Braillezeile vibrieren. :

9.6  Versionsabfrage
Die Versionsangaben werden in einem Dialog angegeben. Öffnen Sie das Hauptmenü durch langen Druck auf S3, und wählen Sie den Menüeintrag „Hilfe / Über Pronto“. 
Mit folgenden Tasten wird dieser Dialog auch direkt geöffnet. 
Pronto! 18, Pronto! 40: "v mit B7, B8 und beiden Daumentasten" (B9B0B1B2B3B6B7B8)
Pronto! 40: "Umschalt + Steuerung + V“ 

Die Infofelder präsentieren folgende Angaben: Softwareversion, Betriebssystemversion, BIOS, Bootloaderversion, Identifikationsnummer des Geräts (UID und die Seriennummer.
Gehen Sie mit dem Navistick oder den Pfeiltasten nach oben oder unten, um die einzelnen Elemente zu erreichen. Durch Bestätigen von "OK" oder mit dem Abbrechen-Befehl wird der Dialog geschlossen. 
