4 Allgemeine Hinweise, Sicherheit, Garantie
Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den Verpackungsin-
halt auf Vollständigkeit. Fehlende oder beschädigte Teile melden Sie bitte
unverzüglich an den Lieferanten.

4.1 Lieferumfang/Packungsinhalt:
• Pronto
• Netzteil
• Tasche
• USB Kabel
• Installations-CD
• Audio Einführung,
• Handbuch
• Nur bei Pronto! 40: Zweite Tastatur

Bewahren Sie die Verpackung gut auf, um das Gerät bei einem späteren
Transport oder im Falle einer Reparatur wieder fachgerecht verpacken zu
können. Unsachgemäße Verpackung eingesandter Geräte kann zum Erlöschen des
Gewährleistungsanspruches führen!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vor der
ersten Inbetriebnahme.

Das Gerät darf nur in Wohn- und Gewerberäumen betrieben werden. In medi-
zinischen Einrichtungen darf dieses Gerät nur in Büroräumen verwendet
werden.

Ein angeschlossener PC muss entsprechend dem Einsatzgebiet die vorgeschrie-
benen Normen bezüglich Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit
(EMV) erfüllen.

4.2 Einhaltung von Vorschriften
Die Konformitätserklärungen finden Sie am Ende der Bedienungsanleitung.

Elektronische Hilfsmittel unterliegen den Richtlinien zur Elekro-Magne-
tischen Verträglichkeit (EMV) und müssen gemäß diesen betrieben und gewar-
tet werden.

Hinweis: Die Verwendung von Leitungen, Netzteilen, sowie Ersatzteilen, die
nicht ausdrücklich vom Hersteller des Gerätes freigegeben wurden, können zu
einem Anstieg der Emissionen oder zu einer Verringerung der Einstrahl-
festigkeit und damit auch zu einem Sicherheitsrisiko führen.

4.3 Sicherheitshinweise
Hinweis: Nichtbeachtung der nachfolgenden Warnhinweise kann zum Erlöschen
der Garantie führen. Außerdem besteht bei Nichtbeachtung die Gefahr der
Beschädigung des Gerätes und der Verletzung von Personen.

• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder wackelige Fläche.
• Schließen Sie das Netz-Gerät nur an eine geerdete Netzsteckdose mit
  Schutzleiter an.
• Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn keine Schäden am
  Gerät oder dessen Zuleitungen erkennbar sind.
• Falls das Gerät auf irgendeine Weise nicht richtig zu funktionieren
  scheint, nehmen Sie bitte baldmöglichst Kontakt zu Ihrem Händler auf.
• Falls Sie seltsame Geräusche hören, bzw. Rauch oder einen anderen Geruch,
  der aus dem Gerät kommt wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Das Öffnen oder Be-
  seitigen des Gehäuses kann zu Verletzungen und weiteren Beschädigungen
  des Gerätes führen.
• Bitte verhindern Sie, dass Sand oder Staub in Kontakt mit dem Gerät
  kommt, da dies zu Fehlfunktionen führen und eine Reparatur unmöglich
  machen könnte.
• Bedienen Sie das Gerät nur mit sauberen Händen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen starke Radiowellen oder
  andere Strahlungen ausgesendet werden.
• Halten Sie mindestens 30cm Abstand zu Mobiltelefonen.
• Benutzen Sie nur Original Zusatzgeräte, da der Gebrauch von anderen Zu-
  satzgeräten das Gerät beschädigen und/oder die Sicherheit gefährden
  könnte.
• Benutzen Sie nur den originalen Netzadapter, der für dieses Gerät her-
  gestellt wurde.
• Benutzen Sie das zugehörige Netzgerät nicht für andere Geräte.
• Vermeiden Sie den Umgang mit Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes.
• An folgenden Orten darf das Gerät weder benutzt noch aufbewahrt werden,
  da es dort beschädigt werden könnte:
  - In der Sonne stehende Autos mit geschlossenen Fenstern.
  - In direktem Sonnenlicht oder nahe von Heizlüftern Heizkörpern, Öfen
usw.
  - An Orten mit starker Vibration, z. B. auf Waschmaschinen.
  - An Orten mit starkem Magnetfeld, z. B. in der Nähe von Lautsprechern.
  - An feuchten Orten, im Wasser oder in der Nähe von Wasser.
  - im Regen oder Schnee.

• Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht unter 0°C oder über 40°C.
• Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht unter 20% und nicht über 80% liegen.
• Vermeiden Sie Orte mit extremen oder schnellen Temperaturschwankungen.
• Wenn Sie das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht ha-
  ben, kann Betauung auftreten (Kondensierende Luftfeuchtigkeit). Warten
  Sie, bis das Gerät der Temperatur angeglichen und absolut trocken ist,
  bevor Sie es in Betrieb nehmen.
• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
• Vermeiden Sie scharfe Reinigungs- und Putzmittel.
• Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.
• Nicht mit Wasser in Berührung bringen.
• Benutzen Sie zum Entfernen von Schmutz und Staub bitte ein weiches
  trockenes oder mit verdünntem neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes,
  keinesfalls nasses, Tuch. Trocknen Sie dann die gesäuberten Stellen mit
  einem Tuch.
• Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein.
• Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.
• Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in einem Ba-
  dezimmer.
• Stecken Sie den Netzstecker weder aus noch ein, wenn Ihre Hände nass
sind.
• Lösen Sie den Akku nicht aus dem Gerät.
• Erhitzen Sie das Gerät oder den Akku nicht in einer Mikrowelle, auf einem
  Kocher oder ähnlichem.

• Der Akku kann nur von BAUM Retec AG oder Ihrem Händler bezogen und ausge-
  tauscht werden.
• Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerle-
  gen oder zu modifizieren.
• Falls Flüssigkeit oder Metallteile in das Gerät geraten sollten, ziehen
  Sie sofort den Netzstecker.
• Ziehen Sie den Netzadapterstecker nicht am Kabel aus dem Gerät.
• Vermeiden Sie Stöße. Nicht werfen oder fallen lassen.
•  Reparaturen dürfen nur von der BAUM Retec AG oder von der BAUM Retec AG
  autorisierten Firmen durchgeführt werden.

4.4 Über die Akkulebensdauer
Die Lebensdauer des Akkus hängt davon ab, wie oft er benutzt und wieder
aufgeladen wird. Mit der Zeit sinkt die Kapazität des Akkus. Wenn die Akku-
laufzeit nach einer Ladung zu kurz wird, müssen Sie den Akku durch einen
neuen ersetzen.

Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus, lassen Sie das von BAUM Retec AG
oder einem autorisierten Händler durchführen. Öffnen Sie nicht selbst das
Akkufach. Entfernen Sie auf keinen Fall selbst den Akku.

Die Akkulaufzeit kann durch die Umgebungstemperatur und andere Umweltbe-
dingungen beeinflusst werden.

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, so laden Sie gelegent-
lich den Akku auf.
Wenn der Akku nämlich völlig entladen ist, dauert es nur wenige Wochen, bis
er soweit tief entladen ist, dass die Schutzschaltung verhindert, dass sich
das Gerät wieder einschalten lässt.

4.5 Gewährleistung
Pronto! unterliegt selbstverständlich den gesetzlichen Gewährleistungs-
bestimmungen.

Pronto! hat eine eingeschränkte zweijährige Gewährleistung.
Die Gewährleistung auf die Batterien beträgt 6 Monate.

Selbstverschuldete Defekte und solche durch unsachgemäßen oder nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Das Gerät ist für Endkunden bzw. Einzelpersonen zur Verwendung zu Hause
oder im Büro vorgesehen. BAUM Retec AG behält sich das Recht vor, das Gerät
zu reparieren oder durch ein ähnliches oder besseres Produkt zu ersetzen.
Eine Haftung von Seiten der BAUM Retec AG oder ihrer Vertreter für indirek-
te oder mittelbare Schäden ist in jedem Falle ausgeschlossen. Die dem
ursprünglichen Anwender zustehenden Rechtsmittel beschränken sich auf den
Austausch von Komponenten des Gerätes. Diese Gewährleistung gilt nur unter
der Voraussetzung, dass das Gerät im Land, in dem es gekauft wurde, gewar-
tet wurde und dass alle Garantiesiegel unverletzt sind. Im Falle weiterer
Gewährleistungsansprüche oder Wartungsmaßnahmen während oder nach der Ge-
währleistungsperiode wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

BAUM Retec AG übernimmt keine Haftung für eine andere als die im Handbuch
beschriebene Verwendung des Gerätes.

