2 Über Pronto! V4
Die Pronto! V4 Familie besteht aus den Geräten Pronto! 18 V4, mit Braille-
zeile, Brailleeingabe und Sprachausgabe; sowie dem Pronto! 40 V4 mit Brail-
lezeile, Sprachausgabe und wechselbarer Schwarzschrift- und Brailletasta-
tur. Die Geräte sind "Mini-Organizer" mit vielen weiteren Extras.

 Pronto! bietet Ihnen eine Vielzahl praktischer Funktionen:
Notizbuch, Taschenrechner, Terminverwalter, Adressdatenbank.
Sie können jederzeit Uhrzeit, Datum, Temperatur und Luftdruck abrufen, über
das eingebaute Mikrofon eine Sprachnotiz aufnehmen, Musik hören (MP3-Player
integriert) oder auch Daisybücher lesen und vieles mehr.
Per Bluetooth können Sie Pronto! als Braillezeile am PC, Notebook, Tablet
oder Smartphone anschließen.
Zum Anschluss eines externen Speichers bietet Pronto! einen Karteneinschub.
Alle "Pronto!" Geräte verfügen über einen USB-Slave-Anschluss und einen
USB-Masteranschluss USB-Sticks können als externer Datenträger
angeschlossen werden.

2.1 Aufbau der Anleitung
Die Anleitung gliedert sich in zwei Teile.
Teil 1 wendet sich an Anfänger, die wenig vertraut sind mit Computern oder
ähnlichen technischen Geräten. Dem Einsteiger wird in einfachen Worten und
anhand von Beispielen Schritt für Schritt das Schreiben, Korrigieren,
Speichern und Löschen eigener Texte erklärt sowie das Abfragen von Datum,
Uhrzeit und Akkuzustand gezeigt. Es wird beschrieben, wie man die in-
tegrierte Hilfe aufruft und das im Gerät gespeicherte Handbuch öffnet.

Teil 2 wendet sich an Kunden, welche die Grundfunktionen von Pronto!
bereits kennen und die die weiteren Funktionen genauer erlernen möchten. Es
ist das ausführliche Handbuch mit seinem systematischen Aufbau von Geräte-
beschreibung, allgemeinen Bedienkonzepten sowie den einzelnen Anwendungen
und Funktionen in jeweils gesonderten Kapiteln. (Textverarbeitung, Datei-
verwaltung, Adressbuch, Terminkalender, Sprachaufzeichnung, Taschenrechner
usw. )

Die Beschreibung der Anwendungen und Funktionen im vorliegenden Handbuch
berücksichtigen, dass die Organizer der Pronto!-Familie entweder mit der
Brailletastatur (Pronto! 18 / Pronto! 40) oder mit der alphanumerischen
Normaltastatur oder QWERT Tastatur (Pronto! 40) bedient werden.
Neben den allgemeinen Funktionsbeschreibungen werden im vorliegenden Hand-
buch die für beide Tastaturtypen geltenden Kurzbefehle genannt.

Die Organizer der Pronto! Familie können gleichermaßen über eine Braille
Tastatur (Braille Modus) oder eine Normaltastatur (QWERT Modus) bedient
werden.

Für den Braille Modus bedeutet dies:

- Pronto! 18 V4: integrierte Braille Tastatur
- Pronto! 40: eingeklinktes Braille Tastaturmodul oder Umschalten der QWERT
  Tastatur auf Braille Modus mit FN+B

Für den QWERT Modus bedeutet dies:

- Pronto! 18 V4: Anschluss einer externen USB-Normaltastatur
- Pronto! 40: eingeklinktes Normaltastatur Modul

Wesentliche Tastenbelegungen und Kurzbefehle für die Bedienung von Pronto!,
sowohl im Braille Modus als auch im QWERT-Modus, finden Sie im Kapitel
"Allgemeine Bedienung".

Wichtige Sicherheitshinweise und Garantieerklärung finden Sie gleich hinter
dem Inhaltsverzeichnis.

Das gedruckte Schwarzschrifthandbuch sowie das Braille-Handbuch für Pronto!
18 und Pronto! 40 sind als Einführung in die Bedienung gedacht und
enthalten den Teil 1.

