18 Taschenrechner
Um den Rechner zu erreichen, öffnen Sie das Hauptmenü durch einen längeren
Druck auf S3 bzw. die Windows-Taste. Wählen sie den Eintrag "Rechner".

Es lassen sich einfache und wissenschaftliche Berechnungen durchführen.

Weitere Möglichkeit:
Der Kurzbefehl "r+B9B7B8" bzw. "Windows-Taste+r" öffnet direkt den
Taschenrechner.

Geben Sie die Zahlen und Rechenzeichen ein und drücken Sie zum Abschluss B8
bzw. die Eingabetaste oder setzen Sie zum Abschluss ein Gleichheitszeichen.
Die Rechnung samt Ergebnis wird per Sprachausgabe gesagt und auf der Brail-
lezeile angezeigt.

Um die alte Rechnung zu löschen und eine neue Rechnung einzugeben, öffnen
Sie durch Kurzen Druck auf S3 bzw. die Alt-Taste das Befehlemenü und wählen
den Eintrag "Bearbeiten", Eintrag "Berechnungszeile löschen".

Weitere Möglichkeit:
Der Kurzbefehl "c+B9" bzw. "Umschalt+Entfernen" löscht direkt die alte
Rechnung.

Die folgenden Unterkapitel erklären im Einzelnen und mit Beispielen die
verschiedenen Möglichkeiten und Funktionen des Taschenrechners.

18.1 Allgemeine Bedienung und Grundrechenarten
Zum Aufrufen des Taschenrechners öffnen Sie mit S3 das Hauptmenü und wählen
den Eintrag "Rechner".
Der Taschenrechner präsentiert entweder die zuletzt eingegebene Rechnung
oder eine neue Berechnungszeile, welche durch die Anzeige "0" gekenn-
zeichnet ist.
Zum Rechnen werden die Ziffern und Rechenzeichen (Operatoren) direkt mit
den entsprechenden Tasten eingegeben bzw. durch Eingabe der für den Rechen-
befehl definierten Buchstabenfolge geschrieben.
Dezimalzahlen können mit einem Dezimalpunkt oder Dezimalkomma eingegeben
werden, im Ergebnis wird standardmäßig der Dezimalpunkt verwendet. (Die
Ausgabe kann auf Verwendung des Dezimalkommas umgestellt werden; Öffnen sie
hierzu das Befehlemenü, wählen den Eintrag "Extras/Optionen" und aktivieren
das Kontrollfeld "Komma anstatt Punkt".)

Wie alle Pronto-Anwendungen hat der Taschenrechner ein Befehlemenü, welches
durch kurzen Druck auf S3 bzw. mit der Alt-Taste geöffnet wird. Es bietet
Einstellmöglichkeiten und weitere mathematische (wissenschaftliche)
Funktionen.

18.1.1 Berechnungen
Schreiben Sie die Rechnung in die Berechnungszeile und drücken Sie
abschließend B8 bzw. die Eingabetaste oder das "Ist-Gleich-Zeichen". Das
Gleichheitszeichen wird eingefügt und die Aufgabe samt Ergebnis angegeben.
Um sich das Ergebnis erneut ansagen zu lassen, öffnen Sie das Befehlemenü
und wählen den Eintrag "Extras", Eintrag "Berechnungszeile ausformuliert
ansagen".

Mit dem Ergebnis kann sofort weitergerechnet werden. Beginnen Sie in diesem
Fall die Eingabe mit dem Rechenzeichen. Wenn hingegen zuerst eine neue Zif-
fer eingegeben wird, wird das alte Ergebnis überschrieben und eine neue
Rechnung begonnen.

Sie können Pronto! auch so einstellen, dass nur das Ergebnis gesagt wird.
Hierzu öffnen Sie das Befehlemenü, wählen den Eintrag Extras/Optionen" und
aktivieren im Dialog das Kontrollfeld "Bei Berechnung nur Ergebnis
ansagen".

Bei Berechnungsfehlern wird eine Fehlerinformation ausgegeben.

Zur Erinnerung:
Der Kurzbefehl "c+B9 bzw. "Umschalt+Entfernen" löscht die alte Rechnung.

Die letzten 10 Berechnungen werden automatisch in eine Ergebnisliste
(Berechnungsliste) aufgenommen. Mit Bewegungen nach oben/unten kann in die-
ser geblättert werden.

18.1.2 Rechnungen bearbeiten
Schreibfehler bei der Rechnungseingabe lassen sich sofort wie in der Text-
verarbeitung korrigieren. Mit B7 bzw. der Rücktaste wird zeichenweise rück-
wärts gelöscht oder Sie bewegen den Cursor auf das Zeichen und drücken B9B7
bzw. die Entfernentaste. Soll die Rechnung erweitert werden, so setzen sie
den Cursor an die gewünschte Stelle und ergänzen die Rechnung.

- B7 bzw. die Rücktaste löscht das Zeichen links von Cursor, das gelöschte
Zeichen wird angesagt.
- B9B7 bzw. die Entfernentaste löscht das aktuelle Zeichen
- Wird ein Zeichen links des "ist-gleich" editiert, kann durch Drücken von
B8 bzw. der Eingabetaste oder der Eingabe von "=" die neuerliche Berechnung
ausgeführt werden.
- Wird rechts vom "=" eine Zahl Eingegeben wird die Zahl in eine neue Zeile
geschrieben. Wird rechts vom "=" etwas anderes als eine Zahl eingegeben
wird auch das Ergebnis in die neue Zeile mitgenommen.
- Leerzeichen zwischen Zahlen und Operatoren können beliebig gesetzt
werden.
- Als negatives Vorzeichen wird das Minus "-" eingesetzt, ein positives
Vorzeichen kann nicht verwendet werden.
- Nach einer Korrektur wird durch Drücken von B8 bzw. der Eingabetaste oder
"ist-gleich" das neue Ergebnis berechnet.

18.1.3 Bewegungen in Rechnungen und Ergebnissen
In der Rechnung bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten oder mit dem Na-
vistick nach links bzw. rechts.
Die letzten 10 Berechnungen stehen in der Ergebnisliste und können
eingesehen werden. In dieser Liste bewegen Sie sich aufwärts mit Pfeil-oben
bzw. N-oben oder abwärts mit Pfeil-unten bzw. N-unten. Berechnungen dieser
Liste können für Weiterberechnungen editiert werden.

18.1.4 Eingabe von Ziffern und Rechenzeichen (Braille Modus)
Ziffern, Rechenzeichen und die Buchstabenfolgen von Operatoren werden in
Computerbraille eingegeben. Nachfolgend eine Übersicht:

Plus: + B2B3B5
Minus: -  B3B6
Mal: *  B3B5
Geteilt: /  B2B5B6
Dezimalpunkt: . B3
Ist-gleich: = B2B3B5B6

Ziffern in Computerbraille:

1 = B1B6 (a mit Punkt 6)
2 = B1B2B6 (b mit Punkt 6)
3 = B1B4B6 (c mit Punkt 6)
4 = B1B4B5B6 (d mit Punkt 6)
5 = B1B5B6 (e mit Punkt 6)
6 = B1B2B4B6 (f mit Punkt 6)
7 = B1B2B4B5B6 (g mit Punkt 6)
8 = B1B2B5B6 (h mit Punkt 6)
9 = B2B4B6 (i mit Punkt 6)
0 = B3B4B6

18.1.5 Eingabe von Ziffern und Rechenzeichen (QWERT Modus)
Sofern sich die Ziffern und Rechenzeichen als eigene Tasten auf der Tasta-
tur befinden, werden diese zur Eingabe gedrückt. Z.B. Ziffern 1 bis 0,
Plus, Minus, Gleichheit, usw.
Bei Rechenoperatoren, die aus einer Buchstabenfolge bestehen, werden diese
durch Eingabe der entsprechenden Buchstabentasten eingegeben. Z.B. sqrt für
Quadratwurzel.

18.1.6 Einsatz der Zwischenablage
Rechnungen oder Aufgabenstellungen, die innerhalb der Textverarbeitung in
die Zwischenablage gebracht wurden, können in die Berechnungszeile einge-
fügt werden. (Kurzbefehl "v+B8B9" bzw. "Steuerung+v").
Zudem kann mit dem Kurzbefehl "C+B8B9" bzw. "Steuerung+c" die aktuelle
Berechnungszeile oder mit "z+B8B9 bzw. "Steuerung+z" nur das aktuelle Er-
gebnis in die Zwischenablage gebracht werden und z.B. in der Textverarbei-
tung eingefügt werden.

18.2 Einstellungen und Listenansichten


18.2.1 Einstellungen
Folgende Einstellungen sind verfügbar:
- Anzahl angezeigter Nachkommastellen,
- Ergebnisanzeige mit Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen (Hinweis:
Die deutsche Sprachausgabe ist verständlicher, wenn Komma gewählt ist)
- Nur Rechenergebnis ansagen.
Öffnen Sie das Befehlemenü, wählen den Eintrag Extras/Optionen und wählen
die entsprechenden Kontrollfelder.

18.2.2 Berechnungsliste
In der Berechnungs- oder Ergebnisliste können die letzten 10 Berechnungen
eingesehen werden.
Berechnungen werden unten in die Liste eingefügt, bei mehr als 10 Einträgen
wird der oberste Eintrag entfernt. Folgende Befehle stehen zur Verfügung:
- Zur vorigen Berechnung: N-oben, Pfeil-oben oder Befehleme-
nü/Ansicht/Berechnungsliste/vorheriger Eintrag.
- Zur nächsten Berechnung: N-unten, Pfeil-unten oder Befehleme-
nü/Ansicht/Berechnungsliste/nächster Eintrag.
- Zur letzten Berechnung: Befehlemenü "Ansicht/letzter Berechnungs-
listeneintrag".
- Ergebnisliste löschen: Befehlemenü "Bearbeiten/Berechnungsliste löschen".

18.2.3 Speicherliste und Speicherfunktionen
Es gibt eine Speicherliste, in der bis zu 10 Speicherwerte oder Berech-
nungen abgelegt werden können, die auch für Weiterberechnungen aufgerufen
und bearbeitet werden können. Bei mehr als 10 Speicherwerten, wird der je-
weils älteste Wert entfernt.
Außerdem gibt es die bei Taschenrechnern übliche Speicherfunktion für Sum-
menberechnungen (M-Plus, M-Minus).
Diese Speicherwerte werden ebenfalls in die Speicherliste aufgenommen und
verdrängen ältere Speicherwerte.

Folgende Befehle stehen zur Verfügung:
- Berechnung in die Speicherliste aufnehmen: Befehlemenü/ Extras/Speicher-
funktionen/zur Speicherliste hinzufügen".
- Zum vorherigen Speicherlisteneintrag: Befehlemenü/Ansicht/Speicher-
liste/vorheriger Eintrag.
- Zum nächsten Speicherlisteneintrag: Befehlemenü/Ansicht/Speicher-
liste/nächster Eintrag.
- Letzten Speicherwert anzeigen: Befehlemenü "Ansicht/letzter
Speicherwert".
- Alle Einträge in der Speicherliste löschen: Befehlemenü "Bearbei-
ten/Speicherliste löschen".
- Eingegebenen Wert zum Speicher hinzu zählen bzw. Funktion "M Plus": Be-
fehlemenü/Extras/Speicherfunktionen/M+ zu Speicher addieren".
- Eingegebenen Wert vom Speicher abziehen bzw. Funktion "M Minus": Befehle-
menü/Extras/Speicherfunktionen/M- von Speicher subtrahieren".
- Letzten Speicherwert nur ansagen: Befehlemenü/Extras/Speicherfunktio-
nen/letzten Speichereintrag ansagen".
- Aktuellen Speichereintrag an der Cursorposition einfügen: Befehleme-
nü/Extras/Speicherfunktionen/letzten Speichereintrag einfügen".
- Aktuellen Speicherwert anzeigen und anschließend diesen letzten Speicher-
wert löschen: Befehlemenü/Bearbeiten/letzten Speicherwert anzeigen und
Eintrag löschen".

Beispiel 1 mit Einsatz der Kurzbefehle:
Sie speichern eine Berechnung zur Ermittlung des Bruttopreises mit dem Net-
topreis 100 und 19 Prozent Mehrwertsteuern. Sie geben dazu ein: 100+19%100
und drücken "h+B9" bzw. "Umschalt+Steuerung+h", um diese Formel in die
Speicherliste aufzunehmen.
Für andere Preisberechnungen bewegen Sie sich in der Speicherliste zu dem
gewünschten Eintrag ("i+B9 oder "i+B8B9" bzw. "Bild-ab oder "Bild-auf" Edi-
tieren Sie die beiden Angaben "100" mit dem neuen Nettopreis und führen die
neue Berechnung durch Drücken von B8 bzw. der Eingabetaste aus.

Beispiel 2 mit Einsatz der Kurzbefehle:
Beim Nachprüfen eines Kassenzettels summieren Sie die Einzelbeträge, indem
Sie nach jedem Betrag "Plus+B8B9" bzw. "Steuerung + Plus-Taste" drücken.
Die erreichte Summe wird anschließend durch Drücken von "l+B8B9" bzw.
"Steuerung+l" angezeigt. Wenn Sie diesen Kurzbefehl ein weiteres Mal
drücken, erhalten Sie die vorherige Zwischensumme, usw.

18.3 Wissenschaftliche mathematische Funktionen
Die mathematischen Funktionen bzw. ihre Operatoren lassen sich direkt in
die Berechnungszeile eingeben oder über das Menü "Mathematische Funktio-
nen/Grundrechenarten" bzw. "Mathematische Funktionen/Erweitert" einfügen.
Es gilt Punkt- vor Strichrechnung, Funktionen werden zuerst ausgeführt,
durch Setzen von Klammern lässt sich die Berechnungsreihenfolge steuern.
Als negatives Vorzeichen wird das Minus geschrieben, z.B.: 3*-2.
Es folgt eine Liste der Funktionen, ihrer Operatoren, der zu drückenden
Taste bzw. das Buchstabieren der Buchstabenfolge und ein Beispiel
(Hinweis: Manche Rechenbefehle oder Operatoren müssen als Buchstabenfolge
eingegeben werden. Zum besseren Verständnis wird daher die Buchstabenfolge
in der folgenden Übersicht nochmals buchstabiert.)

18.3.1 Grundrechenarten
- -Addition (plus); + (B2B3B5 bzw. Plus-Taste); 2+3
- Subtraktion (minus); - (B3B6 bzw. Minus-Taste); 3-2
- Multiplikation (mal); - (B3B5 bzw. Stern-Taste); 2*3
- Division (geteilt durch); / (B2B5B6 bzw. Schrägstrich-Taste); 7/8
- Prozent (x Prozent von y) % (B1B2B3B4B5B6 bzw. Prozent-Taste); 7%50
- Klammern; ( ) (B2B3B6 oder B3B5B6 bzw. Tasten für runde Klammer auf oder
Klammer zu); 3*(7+5)
- Quadratwurzel; sqrt (s q r t); sqrt36

18.3.2 Potenzen, Logarithmus und mehr
- Potenz (hoch x); pot (p o t); 2pot3
- Exponent (10 hoch x); exp (e x p); 2exp-5
- 10er-Logarithmus (Logarithmus zur Basis 10); log (l o g); 5*log70
- Natürlicher Logarithmus; ln (l n); 2/ln10
- Euler; e (Buchstabe e); epot-3 (e hoch -3)
- Kreiskonstante (pi); pi (p i); pi*36
- Modulo; mod (m o d); 5mod4
Bei dieser Funktion wird der nicht dividierbare ganzzahlige Rest angegeben:
Beispiel: Bei der Division von 5 geteilt durch 4 bleibt der Rest 1 also
lautet das Ergebnis 5mod4=1

18.3.3 Winkelfunktionen:
- Sinus Grad; sin (s i n); sin90
- Sinus Bogenmaß (radian); sinr (s i n r); sinr(4+7)
- Sinus Hyperbolicus; sinh (s i n h); sinh0,75
- Arcus Sinus Grad; asin (a s i n); asin0,5
- Cosinus Grad; cos (c o s); cos90
- Cosinus Bogenmaß (radian); cosr (c o s r); cosr(4+7)
- Cosinus Hyperbolicus; cosh (c o s h); cosh0,75
- Arcus cosinus Grad; acos (a c o s); acos0,5
- Tangens Grad; tan (t a n); tan45
- Tangens Bogenmaß (radian); tanr (t a n r); tanr(4+7)
- Tangens Hyperbolicus; tanh (t a n h); tanh0,75
- Arcus Tangens Grad; atan (a t a n); atan0,5

18.4 Anwenderkonstanten
Den Variablen x, y und z können beliebige konstante Werte zugeordnet wer-
den. Sie können z.B. bestimmte Faktoren, die Sie häufig bei Berechnungen
benötigen selber definieren.
Die Variable wird dann statt einer Zahl eingesetzt, z.B. "sqrtx" berechnet
die Quadratwurzel aus dem zugewiesenen Wert x. Hierzu können Sie entweder
als Kurzbefehl den Buchstaben x, y bzw. z direkt eingeben oder den
entsprechenden Menüeintrag wählen.
Um einen Wert für die Variable x zu definieren, geben Sie die Zahl ein,
öffnen das Befehlemenü und wählen den Eintrag "Anwenderkonstanten/x/Berech-
nungszeile in x einfügen" oder Kurzbefehl "1+B8B9" bzw.
"Umschalt+Steuerung+1". Derartige Zuweisungen sind hilfreich, wenn man häu-
fig mit bestimmten Werten rechnen muss: z.B. verschiedenen Zinssätzen, phy-
sikalische Größen, u. ä.

Folgende Befehle stehen für diese drei frei definierbaren Variablen zur
Verfügung und befinden Sich im Befehlemenü/Anwenderkonstanten/x:
- x in Berechnungszeile einfügen. (Kurzbefehl "x")
- Inhalt von x in Berechnungszeile einfügen.
- Berechnungszeile in x einfügen. (Kurzbefehl "1+B8B9" bzw.
"Umschalt+Steuerung+1")
- x Ansagen (Kurzbefehl "1+B9" bzw. "Steuerung+1")

Gleiches gilt für die anderen beiden Variablen y bzw. z, welche auf
vergleichbare Weise mit entsprechenden Kurzbefehlen mit der Ziffer 2 bzw. 3
zugeordnet und direkt in eine Berechnung eingefügt werden können.

18.5 Umrechnungen
Mit dem Menüeintrag "Umrechnungen" und seinen Funktionen lassen sich
verschiedene Einheiten umrechnen.
Beispiel:
Wieviele Zentimeter sind 17 inch?
Schreiben Sie 17, öffnen das Befehlemenü und wählen den Eintrag "Umrech-
nungen/inch in Zentimeter". In der Berechnungszeile steht der entsprechende
Wert, in unserem Beispiel 43,18.

Hinweis: Es werden nur die jeweiligen Werte angezeigt bzw. gesprochen, die
Maßeinheit ergibt sich aus dem gewählten Umrechnungsbefehl.

